ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH 

W MAKOWIE  MAZOWIECKIM
ul. Krótka 3 

Tel. 029 71 71 522, fax  029 71 71 522 
Nr sprawy 34/343/12/07 

SPECYFIKACJA  

   ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na

przebudowę drogi powiatowej nr 2127 W 

(od drogi nr 60) Karniewo – Romanowo- Węgrzynowo 

(do drogi nr 57)

od km 6+578 do km 8+218, odcinek o długości 1,640 km.
 SIWZ zawiera:
 Część I   -  Instrukcję dla oferentów 

 Część II  -  Ofertę z załącznikami

 Część III – Kosztorys ofertowy 

 Część IV - Specyfikację techniczną 

 Część V -   Wzór umowy 
Maków Mazowiecki, maj  2007 r.

     Sporządził :                                                          Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych



      Dyrektor ZDP
         Wiesława Jaguszewska                                                                     Zdzisław Soból

CZĘŚĆ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

§ 1
Zarząd Dróg Powiatowych ul.Krótka 3,   06-200  Maków Mazowiecki  tel/faks     ( 029) 71 71 522, NIP 757-12-90-325, REGON 550671027, działając na podstawie Ustawy z dnia 29 .01.2004 r – Prawo zamówień publicznych  (dz.U. Nr 19 , poz. 177, z dnia 09.02.2004 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro. : 

§ 2

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 W (od drogi nr 60)  

     Karniewo – Romanowo - Węgrzynowo (do drogi nr 57) od km 6+578 do km 8+218,

     odcinek o długości  1,640  km.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi : formularz  oferty cenowej . 

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert

     częściowych .

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej , nie zamierza ustanowić 

    dynamicznych zakupów , nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

    aukcji elektronicznej .

§ 3.

 Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających.

§ 4

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 5

Termin wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia  15 października   2007 r.
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie wcześniej niż 7 dni od powiadomienia o wyborze oferty.  

§ 6

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub                  czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie : tzn. zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie lub więcej o łącznej długości nie mniejszej niż w przedmiocie zamówienia o charakterze i złożoności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie.
3)   posiadają potencjał techniczny:

	Typ i charakterystyka sprzętu


	Wymagana liczba jednostek

	1.Koparka

2.Równiarka

3.Zagęszczarka

4.Skrapiarka

5.Walce(ogumiony i stalowy)

6.Układarka do betonu asfaltowego

7.Wytwórnia mas bitumicznych

8.Środki transportowe
	1

1

1

1

2

1

1

Zapewniające ciągłość dostaw mieszanek mineralno-bitumicznych




dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

	Stanowisko
	Jako kierownik podobnych robót

( ilość lat )

	1. kierownik budowy posiadający  uprawnienia o specjalności  „drogowej” lub „konstrukcyjno-budowlanej”


	3

1




3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p.

2.  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

3.   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” .

4.  Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka  unormowana w art. 89 ust.1 P.z.p.

7.  Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 7

Oświadczenia i dokumenty jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia :

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (§ 1 ust.1 pkt 2 rozporządzenia), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania  określonych w art. 24 ust. 2 pkt 3  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.Nr 19 poz.177),

3)  dokumentów stwierdzających, że osoby , które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,                                      

4)   wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jakie posiada wykonawca ,                                  

5)  wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,
6)  dokument potwierdzający posiadanie dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 300.000,00 zł 

7)   wypełniony kosztorys ofertowy 
2.  Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania ma obowiązek złożyć dokumenty. o których mowa w ust. 1  w oryginałach lub w kopiach opatrzonych napisem ,,Za zgodność z oryginałem’’ i podpisem osób podpisujących ofertę.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że

1)   wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

2)   nie wszczęto wobec wykonawcy postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, nie wydaje 

    się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym                                                        

    oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

    administracyjnym   albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w         

    którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania.

5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów 

    potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub złożyli dokumenty

    zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich 

    uzupełnienia konieczne  byłoby unieważnienie postępowania .( art.26 ust. 3 P.z.p.)    
6.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

7.  Wszelkie informacje finansowe należy podać w  złotych polskich. 

§ 8

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami ;

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy  pisemnej
2.   Numer  telefonu (029)   7173040, faxu (029) 7171522.

3.  Zamawiający ustala, że wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne

     będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą faksową , a następnie

      niezwłocznie zostaną na piśmie przesłane pocztą.  

     Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę .
§ 9

Wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wiesława Jaguszewska, pokój nr 1, telefon (029) 71 71 522,

Halina Skwiot, pokój nr 3, telefon (029) 71 73 040.

§ 10

1.Wymagania dotyczące wadium:

       1. Wadium nie jest wymagane.  

§ 11

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania   ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

§ 12

Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę .

2. Ofertę należy przedłożyć w jednym egzemplarzu .

3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim , na maszynie do pisania , komputerze lub inną 

    trwałą i czytelna technika oraz podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania firmy      na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

5. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta trwale.  

6 Wszystkie poprawki musza być parafowane własnoręcznie prze osobę podpisującą ofertę .

7. Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych . Strony , na których znajdują się inne zastrzeżone informacje, należy wskazać druku oferty.  
8. Koszt opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.
§ 13

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert  04.06.2007 r. godz. 10.00

 2. Miejscem składania ofert: jest Zarząd Dróg Powiatowych, 06-200 Maków Mazowiecki, 
     ul. Krótka 3, pokój Nr 1.

3.Miejsce i termin otwarcia ofert: 04.06.2007 r. godz 10.10 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
    w Makowie Mazowieckim, ul. Krótka 3, sala konferencyjna.

§ 14.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty wypełniając wszystkie rubryki kosztorysu ofertowego i następnie wynik ten wpisuje się słownie w formularzu oferty. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena  nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu cen

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażona słownie;

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a) przyjmuje się prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtowa podaną słownie,

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

§ 15
Informacje dla Wykonawców 

1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
2. Zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnianiu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub  unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia , z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji , że nie mogą być one ogólnie udostępnione, z wyjątkiem tych, o których jest mowa w art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .  

3. Zamawiający udzieli Zamówienia  Wykonawcy , którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została  oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru.

4. Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców , którzy złożyli ofertę. 

    Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
§ 16

Opis kryteriów oceny ofert. 
 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
    cena  ofertowa  - 100 %

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium zostanie uznana  za najkorzystniejszą.   
2.Ponowny wybór oferty w razie nieuzasadnionej  odmowy podpisania umowy.

   W razie nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez wybranego oferenta, Zamawiający – zgodnie z art. 94 ustawy – zwróci się o podpisanie umowy do oferenta, który w przetargu uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert.
§ 17

Protesty i odwołania .

 Wykonawcom i innym osobom , których interes prawny w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
Przed   upływem   terminu   składania   ofert   środki   ochrony   prawnej   przysługują   również organizacjom  zrzeszającym  Wykonawców  wpisanym  na  listę  prowadzoną  przez  Prezesa UZP.

CZĘŚĆ  II

OFERTA  WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
…....................................                                                                    
pieczęć wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY :

 Zarząd Dróg Powiatowych   , ul. Krótka 3  , 06-200 Maków Maz ,
NIP 757 12 90 325  , REGON 550671027

WYKONAWCA :

….............................................................................................................................................

(nazwa , adres firmy oraz NR NIP i REGON )

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o przetargu nieograniczonym umieszczonego na stronach stronach portalu internetowego Urzędu , na stronie internetowej www.bip.powiat-makowski.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  
na :

„Przebudowę drogi powiatowej nr 2127W (od drogi nr 60)  Karniewo - Romanowo - Węgrzynowo (do drogi nr 57) od km6+578 do km 8+218, odcinek o długości 1,640 km” oferujemy  wykonanie zamówienia w zakresie wymienionym w kosztorysie – formularzu oferty cenowej :  
                                 Wartość robót  ……………………   PLN  

Słownie : ………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń . Zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty .

2. Oświadczamy ,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ .

3. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami .

4. Oświadczamy , że akceptujemy termin realizacji zamówienia .

5. Akceptujemy warunki płatności .

6. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z zawartym w  SIWZ   projektem umowy i akceptujemy zawarte tam postanowienia ; w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do jej podpisania w terminie określonym w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej .

7. Wadium nie obowiązuje.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje. 

9.  Załącznikami do formularza oferty  są :

1. …………………………………………………………..

2. ………………………………………………………….
      3. ……………………………………………………….

      4. ……………………………………………………….

      5. ……………………………………………………….

      6. ……………………………………………………….

7……………………………………………………….

                         Oferta zawiera …........ ponumerowanych stron.

…....................................................................................................

Podpisano – pieczęć imienna podpisującego ofertę  i firmowa  wykonawcy , miejsce , data )

                                                                                                                                             Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE

O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm. ) oraz nie podleganiu na  podstawie art. 24 ust 1 i 2  

    Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na;   

„ Przebudowę drogi powiatowej nr 2127W (od drogi nr 60)  Karniewo – Romanowo -Wegrzynowo (do drogi nr 57) od km 6+578  do km  8+218, odcinek o długości 1,640 km. 

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z 
rt. 22 ust 1 P.z.p. , które brzmią :

Art. 22
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień:

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;

4) nie podlegają  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 


rt. 24 ust. 1 i 2 P.z.p. , które brzmią:

Art. 24 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 

wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono , z wyjatkiem wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie , rozłożone na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągania korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

5) spółki jawne,  których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ,przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za prze4stepstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo- akcyjne, których komplementariusza  

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo prawom osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

w 
rt. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub   

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,  chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie 
rt. 62 ust.1 pkt 2 lub 
rt. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ;

2) złożyli nie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem 
rt. 26 ust. 3 ;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

                                                                        Miejsce i data …..............................

                                                                                            Podpisano:

                                                                                   …................................

                                                                                            (imię, nazwisko i podpis)

                                                                                                                       Załącznik nr 2

Nazwa Wykonawcy  ……………………………

Adres Wykonawcy    ……………………………

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Stanowisko (zakres wykonywanych czynności) Imię i Nazwisko(nazwa)
	Nr uprawnień
	Nr członkowski w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa



	1.
	Kierownik Budowy wyznaczony

   do realizacji Zamówienia
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	


Załączamy kopię uprawnień do kierowania i nadzorowania robót drogowych oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .
………………………., dn………………………..                        …………………………………...

                                                                                                       (upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
                                           Załącznik nr 3
Nazwa Wykonawcy………………………………

Adres Wykonawcy  ……………………………...

WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU I URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
	Lp.

	Opis, model, wydajność
	Liczba jednostek
	Rok produkcji
	Forma władania

	1.


	
	
	
	

	2.


	
	
	
	

	3.


	
	
	
	

	4.


	
	
	
	

	5.


	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


………………………., dn………………………..                        …………………………………...

                                                                                                       (upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
Załącznik nr 4

Nazwa Wykonawcy………………………………

Adres Wykonawcy  ……………………………...

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie
	Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat
	Nazwa, adres, telefon Zleceniodawcy


	Data rozpoczęcia
robót
	Data zakończenia robót
	Wartość robót zrealizowanych przez Wykonawcę (brutto)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


………………………., dn………………………..                        …………………………………...

                                                                                                       (upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
CZĘŚĆ III
KOSZTORYS 
	ŚLEPY   (OFERTOWY) KOSZTORYS 

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127

	(od drogi nr 60) Karniewo -Romanowo - Węgrzynowo (do drogi 57)

	od km 6+578 do km 8+218, odcinek o długości 1,640 km

	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	CPV
	Opis robót
	J.m.
	Ilość
	Cena 
	Wartość

	 
	Podstawa
	
	 
	jednostek
	jednostkowa
	 

	 
	wyceny
	 
	 
	
	
	w złotych

	 
	 
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	
	 
	 

	1.
	45111200-0
	Roboty pomiarowe dla dróg w terenie
	 
	 
	 
	 

	 
	D-01.01.01
	równinnym
	km
	1,64
	
	

	 
	 
	w km 5+578 do km 8+218
	 
	
	
	

	 
	 
	II. PODBUDOWA
	 
	 
	 
	 

	2.
	45233220-8
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 
	 
	 
	 
	 

	 
	D-04.01.01
	istniejącej pobudowy z kruszywa 
	 
	
	
	

	 
	 
	naturalnego.
	m2
	8200
	
	

	 
	 
	1640 mb x 5,0 m
	 
	 
	
	

	 
	 
	III. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHI DRÓG -NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
	 
	 
	 
	 

	3.
	45233220-7
	Wykonanie warstwy wiążcej nawierzchni
	 
	 
	 
	 

	 
	D-05.03.05
	z betonu asfaltowego 0/12,8 mm
	 
	
	
	

	 
	 
	KR 1-2. Grubość warstwy po zagęszczeniu
	m2
	8200
	
	

	 
	 
	5 cm
	 
	
	
	

	 
	 
	1640  mb x 5,0 m
	 
	
	
	

	4.
	45233220-7
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
	 
	 
	 
	 

	 
	D-05.03.09 
	przy użyciu emulsji asfaltowej i kruszyw 
	 
	
	
	

	 
	 
	łamanych
	m2
	8200
	
	

	 
	 
	1640  mb x 5,0 m
	 
	 
	
	

	 
	 
	Razem
	 
	 

	 
	
	Podatek 22%
	
	

	 
	 
	Ogółem 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Słownie złotych:…………………………………………………………………………………………….

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


CZĘŚĆ IV

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych  
w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo od km 6+578 do km 8+218. 

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej , położenia obiektów inżynierskich oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

 W zakres tych robót wchodzi:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów roboczych i założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych),

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych,

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie ich w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 

OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania i pozyskiwania podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1. Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy

0,15-0,20 m i długości 1,5-1,7 m z gwoździem lub prętem stalowym lub rury metalowe o długości około 0,5 m, s dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bitumicznej bolce stalowe..

2.2. Do stabilizowania pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08 m i długości około 0,3 m.  

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania jakie powinien spełniać sprzęt pomiarowy podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.3.

3.1.1. Sprzęt pomiarowy taki jak niwelator, łata, taśma stalowa itp. Powinien   gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru i uzyskać akceptację Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w OST D-.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.4.

4.1. Materiały (pale drewniane,  paliki, rury metalowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.5.

5.1. Przed przystąpieniem do robot Wykonawca zgodnie z pkt.1.5.1. OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów.

5.2. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

5.3. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera/ Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.

5.4. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiL.

5.5. W nawiązaniu do otrzymanych od Zamawiającego punktów wysokościowych, Wykonawca powinien wyznaczyć poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokościowe w odległości do 25 m od osi podłużnych drogi. Maksymalna odległość pomiędzy roboczymi punktami wysokościowymi powinna wynosić 50 m.

5.6. Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu materiałów wymienionych w pkt. 2, a także dowiązane do punktów pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych.

5.7. Wykonawca powinien uzupełnić wytyczne osi drogi punktami dodatkowymi nie rzadziej niż co 25 m.

5.8. Wykonawca powinien wytyczyć przekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturów nasypów i wykopów na powierzchni terenu.

5.9. Przesunięcie punktów wytyczonej osi drogi w stosunku do osi projektowej nie powinno być większe niż ± 5 cm.

Rzędne wysokościowe punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do ± 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów stałych.

5.10. Wykonawca robót przedstawi Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczonej trasy drogi oraz spis i sytuację założonych reperów roboczych.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.6.

6.1. Inżynier/ Inspektor Nadzoru dokona kontroli prawidłowości wyznaczania osi drogi zgodnie z wymaganiami pkt.5.0 na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz wyrywkowo na prostej.

6.2. Robocze punkty wysokościowe Inżynier/ Inspektor Nadzoru sprawdzi niwelatorem w punktach losowo wybranych.

7. Obmiar robót.

        Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.7.

7.1. Jednostką obmiaru robót jest 1 km.

Obmiar robót obejmuje:

· sprawdzenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

· uzupełnienie punktów głównych,

· wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojów dodatkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi wskazaniami Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.

Przewidywana ilość jednostek  1,640  km 

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych, a inwentaryzacji powykonawczej na podstawie kopii mapy zasadniczej , które Wykonawca przedkłada Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.1. Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone według ceny jednostkowej za 1 km drogi, obejmującej wykonanie następujących czynności:

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

 powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

D-04.00.00. PODBUDOWY.
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo od km 6+578 do km 8+218.
1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1,1

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”pkt.1.5.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”pkt.3.
3.1. Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier/ Inspektor Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

· walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”pkt.4.
5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania  profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/ Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po  wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu projektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Do profilowania należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.

Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20% do +10%.
5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.

Podłoże  po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże  uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier/ Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”pkt.6.

6.1.   Badania w czasie robót.

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża.

	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1.
	Szerokość podłoża
	10 razy na 1 km

	2.
	Równość podłużna
	 co 20 m na każdym pasie ruchu

	3.
	Równość poprzeczna
	10 razy na 1 km

	4.
	Spadki poprzeczne
	10 razy na 1 km

	5.
	Rzędne wysokościowe
	co 100 m

	6.
	Ukształtowanie osi w planie
	co 100 m 

	7.
	Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m² 


6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża).

Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm.

6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża).

Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć czterometrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne mierzyć dwumetrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ( 0,5%.

6.1.5. Rzędne wysokościowe.

Różnice między rzędnymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,  –2 cm. 

6.1.6. Ukształtowanie osi w planie.

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ( 5 cm.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża).

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt. 6.1. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”pkt.7.

7.1.  Jednostką obmiarową jest m²  (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego  podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Przewidywana ilość jednostek 8.200 m2.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/ Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. Warunki płatności.

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”pkt.9.

9.1. Cena wykonania 1 m²  koryta obejmuje:

· roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· profilowanie  istniejącej podbudowy ,

· zagęszczenie,

· utrzymanie podłoża,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST,


Odspojenie, załadunek i transport gruntu z wykopu koryta ujęto w pozycji „roboty ziemne”.

10. Przepisy związane.

1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

3. PN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

4. PN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.05  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo  od km 6+578 do km 8+218.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy   wiążącej z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego  będzie wykonywana  dla  kategorii ruchu  KR1

	kategoria ruchu
	liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobę

	KR1-2
	 12


1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone normą  PN—EN 12591: 2002
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt – nie jest przewidziany do stosowania


2.4. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961  dla wypełniacza podstawowego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego

	Lp.
	Rodzaj materiału
	Kategoria ruchu

	
	nr normy
	KR 1-2

	1
	Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996:

a) z litego surowca skalnego, ze skał:

- magmowych

- przeobrażonych

- osadowych

b) z surowca naturalnie rozdrobnionego
	kl. I,II; gat.1,2

jw.

jw.

jw.

	2
	Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996
	kl.I,II; gat.1,2

	3
	Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
	kl. I, II

	4
	Grys i żwir kruszonywg WT/MK-CZDP 84
	kl.I,II,III; gat.1,2

	5
	Piasek wg PN-B-11113:1996
	gat. 1,2

	6
	Wypełniacz mineralny:a) wg PN-S-96504:1961


	podstawowy,

	7
	Asfalt drogowy wg PN—EN 12591: 2002
	D50/70*


2.5. Kruszywo


W zależności od  warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.


Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upłynniony – nie będzie stosowany

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

 skrapiarek,

 walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,

 walców ogumionych,

 samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt


Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 

4.2.2. Polimeroasfalt – nie będzie stosowany


4.2.3. Wypełniacz


Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.


Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo


Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego


Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe.


W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.


5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

 doborze składników mieszanki,

 doborze optymalnej ilości asfaltu,

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.


Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku 2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 1(6.

Wykonana warstwa wiążąca,  z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 7(9.

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu

	
	Kategoria ruchu

	Wymiar oczek sit
	KR 1-2

	(, mm
	Mieszanka mineralna, mm

	
	0/12,8

	Przechodzi przez:

16,0

12,8

9,6

8,0

6,3

4,0

2,0

(zawartość frakcji grysowej)

0,85

0,42

0,30

0,18

0,15

0,075
	100
85-100
70(100

62(84
55(76
45(65

35(55

(45(65)

25(45

18(38

15(35

11(27

9(25

3(9

	Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, % m/m
	4,5(6,0


[image: image1.wmf]
          Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0(12,8 mm do warstwy wiążącej, z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy wiążącej

	Lp.
	Właściwości
	Kategoria ruchu

	
	
	KR 1-2

	1
	Uziarnienie mieszanki, mm
	0/12,8

	2
	Moduł sztywności pełzania 1), MPa
	nie wymaga się

	3
	Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60o C, kN
	( 8,0

	4
	Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60o C, mm
	2,0(5,0

	5
	Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, zagęszczonych 2x75 uderzeń,   % v/v
	4,5(8,0

	6
	Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, %
	65,0(80,0

	7
	Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:              cm 0/12,8
	3,5(5,0

	8
	Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
	( 98,0

	9
	Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v
	5,0(9,0


5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej


Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.


Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.


Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  ( 2 % w stosunku do masy składnika.


Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.


Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ( 5o C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić      dla D 50/70 145o C ( 160o C


Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  z asfaltem  D-50/70powinna wynosić   135o C ( 165o C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

5.5. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ( 16 m/s).

5.6. Zarób próbny nie jest wymagany. 


5.7. Odcinek próbny – nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 

5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego  


Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od  od 135 0C

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się przy początkowej temperaturze mieszanki  135o C,

 dla asfaltu D 50/70 . Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań  inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

	1
	Uziarnienie mieszanki mineralnej
	2 próbki

	2
	Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni
	1 próbka przy produkcji do 500  t 

2 próbki przy produkcji ponad 500  t

	3
	Właściwości asfaltu
	dla każdej dostawy (cysterny)

	4
	Właściwości wypełniacza
	1 na 100 t

	5
	Właściwości kruszywa
	1 na 200 t i przy każdej zmianie

	6
	Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej
	dozór ciągły

	7
	Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
	każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania

	8
	Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
	jw.

	9
	Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni
	jeden raz dziennie


6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej


Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10.

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu


Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 t zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru ( 2o C. 

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego.


6.4.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

	Lp.
	Badana cecha
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Szerokość warstwy
	2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

	2
	Równość  podłużna 

- warstwy wiążącej  
	pomiar metodą łaty i klina 10 razy na  1 km

	3
	Spadki poprzeczne warstwy
	10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

	6
	Grubość wykonywanej warstwy
	2 próbki z każdego pasa o długości 1 km pasa ruchu. 

	7
	Złącza podłużne i poprzeczne
	cała długość złącza

	8
	Krawędź
	cała długość

	9
	Wygląd warstwy
	ocena ciągła

	10
	Zagęszczenie warstwy
	2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m

	11
	Wolna przestrzeń w warstwie
	jw.


* O wyborze  metody pomiaru  zdecyduje  Inspektor Nadzoru. 

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ( 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, powinna być szersza z każdej strony  o 1,5 grubości warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.
6.4.3. Równość podłużna 

Dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego :

- Warstwa wiążąca   12 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ( 0,5 %.  

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ( 1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ( 5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  (  10% .

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne


Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Krawędź

Warstwa ścieralna powinna być równo obcięta. a krawędź posmarowana asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
              Przewidywana ilość jednostek 8.200 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Zasady odbioru określa instrukcja DP-T14 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  SST , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

W przypadku gdy  badania i pomiary  wykazały rozbieżności przekraczające granice tolerancji ,  obniżając jakość użytkową obiektu  w niewielkim stopniu , Inspektor Nadzoru może zastosować potrącenia za obniżoną jakość robót. Wysokość potrąceń będzie ustalona według zasad opisanych w „ „INSTRUKCJI  DP-T 14” o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych - GDDP-Warszawa 1989 r z późniejszymi zmianami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

	1. PN-EN 13043; 2004
	 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

	2. PN-B-11112:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

	3. PN-B-11113:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	4. PN-C-04024:1991
	Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

	5.PN-EN12591:2002
	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

	
	

	6. PN-S-04001:1967
	Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

	7. PN-S-96504:1961
	Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

	8. BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.


9. Inne dokumenty

10. Katalog  Wzmocnień  i Remontów Nawierzchni Podatnych i półsztywnych. IBDiM - 2001

11. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

D-05.03.09 Nawierzchnie pojedyńczo powierzchniowo utrwalane

1. WSTĘP 

1.1.    Przedmiotem SST

          Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące 

          wykonania  i odbioru robót związanych  z wykonaniem   przebudowy drogi powiatowej nr 2127 W  Karniewo – Romanowo -  Węgrzynowo od km 6+578 do km 8+218. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i   kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pojedyńczego powierzchniowego  

            utrwalenia nawierzchni bitumicznych i obejmują:
a/ przygotowanie istniejącej nawierzchni ( oczyszczenie),

b/ wykonanie zabiegu powierzchniowego utrwalenia i jego pielęgnacja.

1.3.2. SST opracowane zostało na podstawie  Ogólnych Specyfikacji Technicznych- opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.
1.4.  Określenia podstawowe :

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi   normami  i „ Ogólną specyfikacją techniczną” OST GDDP D. 05.03.08-10

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

„Ogólną” i „Szczegółową” Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST GDDP pkt. 1.5 i 1.6.

1.5.2 Przygotowanie istniejącej nawierzchni „podłoża” pod zabieg powierzchniowego  utrwalenia. Przed 
              przystąpieniem do wykonania zabiegu powierzchniowego  utrwalenia należy:

· oczyścić istniejącą nawierzchnię.

Prawidłowość przygotowania nawierzchni musi być odebrana przez Inżyniera ( odbiór częściowy)

Odbiór obejmuje wizualną ocenę jakości robót.

1.5.3. Ustalenie ostatecznej receptury powierzchniowego utrwalenia.

Po dokonaniu oceny stanu powierzchni podłoża należy ustalić parametry technologiczne w dostosowaniu do stanu nawierzchni, kategorii ruchu i stanu drogi:

· rodzaj powierzchniowego utrwalenia,

· rodzaj lepiszcza i kruszywa,

· teoretyczne ilości lepiszcza i kruszywa na 1 m2,

· ostateczne, rzeczywiste ilości kruszywa i lepiszcza na 1 m2.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi powyższe ustalenia technologiczne.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1.1 Lepiszcze

         Emulsja kationowa, szybkorozpadowa o zawartości asfaltu 70 % powinna spełniać wymagania 
          zamieszczone w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie   drogowym lub innym 
         dokumencie technicznym opracowanym lub uzgodnionym przez IBDiM lub uzgodnionym przez IBDiM 
         (wymagania dotyczą: zakresu stosowania, transportu, składowania, temperatury rozkładania, kontroli 
         jakości).

2.1.2 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom :

          a/ klasowym w zależności od kat. Ruchu –tabl. 1 OST GDDP,

          b/ gatunkowym w zależności od kat. Ruchu – tabl. 2 OST GDDP.

          Przewiduje się użycie kruszywa  sortowanego  frakcji 2/6,3 alternatywnie 2/8.

          UWAGA : w kruszywie zawartość frakcji , 0,075 mm nie może przekraczać 0,5 %, 

          Zawartość ziaren niekształtnych , 15 %, zawartość frakcji podstawowej  85 %.

2.2. Przed rozpoczęciem  robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi atesty, orzeczenia przydatności, świadectwa dopuszczenia  na wszystkie dostarczone na budowę materiały. Inżynier ma prawo odrzucić materiały niezgodne z wymaganiami oraz z przedstawionymi dokumentami. W  przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów innego rodzaju niż uzgodnione z Inżynierem, niezgodnych z wymogami, roboty nie zostaną odebrane.

2.3. Składowanie materiałów.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie składowiska materiałów. Składowiska kruszywa oraz zbiorniki magazynowe stałe i przewoźne na lepiszcze powinny być zlokalizowane jak najbliżej środka wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Lokalizację składowiska Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem. W czasie składowania kruszywo nie może ulec zanieczyszczeniu. Podłoże składowiska powinno być utwardzone.

3. SPRZĘT

Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:

A/ szczotka mechaniczna,

B/ skrapiarka lepiszcza z możliwością programowania natrysku lepiszcza stosownie do potrzeb i zgodnie z założeniami. Możliwość zmniejszenia natrysku. Zalecana skrapiarka z rampą spryskową  teleskopową sterowaną elektronicznie. Ilość spryskiwanego bitumu niezależna od prędkości jazdy skrapiarki.

C/ rozsypywarka kruszywa zapewniająca równomierne rozłożenie kruszywa w kierunku poprzecznym i podłużnym. Zalecane stosowanie „kombajnów” , które jest  połączeniem  skrapiarki i rozkładarki grysów oraz zestaw walców zapewniających wstępne wciśnięcie grysów w warstwę bitum. Układarka grysów pracująca w układzie sprzężonym ze skrapiarką.

Skrapiarka posiadająca kolektor spryskowy wyposażony w dysze szczelinowe z możliwością regulowania jego wysokości  oraz elektroniczną regulację dozowania lepiszcza.

D/ walce drogowe – należy stosować walce ogumione, wyposażone w opony o bieżniku gładkim, umożliwiające utrzymanie ciśnienia do 6 atm. oraz obciążenie na koło 15 kN.

E/ - ładowarka, jeżeli kruszywo dostarcza się ze składowiska, a nie bezpośrednio z kamieniołomu,

· dodatkowa skrapiarka oraz urządzenie do uzupełnienia kruszywa,

· lampy sygnalizacyjne dla ruchu wahadłowego lub inny sprzęt do zamykania lub ograniczania ruchu.

4. TRANSPORT
4.1.   Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale w taki sposób aby      

nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy lub gatunku. Ilość środków transportowych powinna zapewnić ciągłą dostawę kruszywa, co decyduje o wydajności i ciągłości pracy na miejscu budowy. Środki transportowe  powinny bez zbędnych manewrów podjeżdżać tyłem do kierunku pracy. Należy to uwzględnić ustalając kierunek pracy na drodze.

4.2.  Transport lepiszcza powinien być dokonywany w cysternach samochodowych,

skrapiarkach samochodowych lub ciągnionych, kombajnem. Wszystkie środki transportu powinny być czyste. Nie powinny zawierać resztek lepiszcza innego niż transportowane.

5.      WYKONANIE   ROBÓT

          Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca przystąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni od ułożenia nawierzchni bitumicznej na w/w odcinku. 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji:

A/ projekt organizacji i harmonogram  robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane powierzchniowe utrwalenie wraz z wymaganym  przygotowaniem istniejącej nawierzchni (podłoża).

B/ projekt oznakowania robót. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym (Zał. Nr 1 do Zarz. MtiGM Nr 184/90). Za utrzymanie oznakowania oraz bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym prowadzone są roboty, od rozpoczęcia robót każdego dnia aż do oddania nawierzchni do ruch bez ograniczeń, odpowiedzialny jest Wykonawca. Od chwili wykonania zabiegu należy na okresdo trzech dni ograniczyć prędkość ruchu do 40 km/h i na pewien czas ustawić znaki ostrzegawcze > sypki grys<.

C/ imienny wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych asortymentów robót.

5.2.   Warunki   wykonania robót

5.2.1. Skład zespołu:

· majster,

· 2 – 3 osób, obsługa rozsypywarki lub kombajnu,

· 1 – 2 osób do uzupełnień kruszywem oraz zamiatania,

· 1 osoba do obsługi ładowarki (gdy kruszywo jest dostarczane ze składowiska),

· 1 operator szczotki mechanicznej lub zamiatarki,

· 1 kierowca ciężarówki.

5.2.2. Przebieg robót 

          Decydującym czynnikiem do rozpoczęcia w danym dniu wykonania robót jest  temperatura otoczenia, która  

          nie powinna być niższa niż + 10 st. C.. Należy uwzględnić prognozę pogody na najbliższe dni po wykonaniu
         zabiegu i wybrać okres, kiedy przewidywana jest kilkudniowa temperatura otoczenia +10 st. C i bez 
         opadów. Występowanie ciepłej pogody po zabiegu sprzyja odpowiedniemu zagłębieniu kruszywa w 
         lepiszczu i adhezję kruszywa z lepiszczem. Przed przystąpieniem do wykonania spryskania lepiszczem, 
         nawierzchnię należy dokładnie oczyścić dla zagwarantowania przyczepności do podłoża. Prędkość robocza 

         zestawu do wykonywaniu zabiegu, powinna być taka aby zapewniła wydajność     skrapiania lepiszczem i 
         zasypywania kruszywem w ustalonej ilości na 1 m2. Odległość  kolektora spryskowego od urządzenia 
         rozkładającego kruszywo powinna wynosić 1 -    10 m, aby zapewnić właściwe rozpływanie się lepiszcza po 

         nawierzchni. Jeżeli   powierzchniowe utrwalenie wykonane jest na połowie szerokości jezdni to przy  

         wykonaniu drugiej połowy jezdni należy lepiszcze rozkładać na  zakładkę około 20 cm  Długość 
         wykonywanych odcinków należy tak ustalić, aby w tym samym dniu wykonać    powierzchniowe utrwalenie 
         na całej szerokości jezdni. Aby  otrzymać prostoliniowy początek  i koniec wykonywanego odcinka 
         wskazane jest przykrycie tych miejsc papą lub grubym papierem i po wykonaniu zdjąć je.  Bezpośrednio po 
         rozłożeniu kruszywa należy wykonać wałowanie dla wciśnięcia go w warstwę lepiszcza i wstępnego 
         utwierdzenia w nawierzchni. Zalecana ilość przejść walca w tym samym miejscu   wynosi  4 – 6 razy,  przy 
        prędkości 8 - 10 km/h. Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa  następuje [po kilku dniach pod wpływem 
        ruchu pojazdów.

5.2.3. Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia

          Podstawowym warunkiem pielęgnacji świeżo wykonanego powierzchniowego utrwalenia jest ograniczenie 
          prędkości  ruchu do 40 km/h na okres do 3 dni;  długość okresu,  w  którym nawierzchnia powinna być 
          chroniona zależy od warunków atmosferycznych i  intensywności  odbywającego się ruchu pojazdów. 
          Wykonane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż 

         wszystkie niezwiązane ziarna kruszywa zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

Wykonawca w opracowanym programie zapewnienia jakości powinien określić szczegółowo ;

· sposób dokonywania odbioru jakościowego kruszywa i lepiszcza od producenta,

· przyjętą częstotliwość badań kontrolnych,

· laboratorium wykonujące badania (wyposażenia w sprzęt, obsada),

· sposób postępowania w przypadku stwierdzenia dostawy kruszywa i lepiszcza niezgodnego z  wymaganiami niniejszej SST. Inżynier  może niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę zażądać wykonania badań dodatkowych lub wykonać badania dodatkowe we własnym zakresie.

6.2. Badania i pomiary kontrolne

Fazy wykonywania badań i pomiarów :

A/ przed przystąpieniem do wykonania robót – pkt. 8.1. OST GDDP

B/ podczas prowadzenia robót                          - pkt. 8..2. OST GDDP

C/ po zakończeniu robót                                   - pkt. 8.3. OST GDDP

6.3. Dokumentowanie wyników badań i pomiarów kontrolnych

Badania i pomiary wymienione w OST pkty 8.1 – 8.3. dla poszczególnych  faz (A, B, C) powinny być rejestrowane w prowadzonym przez Wykonawca dzienniku badań udostępnionym  do wglądu i akceptacji Inżynierowi. Sposób rejestrowania badań w czasie prowadzenia robót opisuje pkt. 8.2. OST GDDP.

6.4. Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów

6.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw i prowadzi na swój  

Koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Badania powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby uzyskać wiarygodność i reprezentatywne dane dla całej gromadzonej (sprowadzonej) ilości kruszywa.

6.4.2. Wykonawca opracowuje i uzgadnia z producentem lepiszczy umowne warunki odbioru  ilościowego i 
               jakościowego oraz harmonogram dostaw. W programie odbioru jakościowego należy ustalić rodzaj i 
              częstotliwość badań kontrolnych w czasie dostaw.

6.4.3. Zaleca się wykonywanie badań kontrolnych z częstotliwością nie mniejszą niż:

A/ dla kruszyw:

-cechy klasowe – 2 badania dla przewidzianej ilości kruszywa, ale nie więcej jak 1000 ton,

-cechy gatunkowe – 1 badanie na każdą partię kruszywa w ilości 100 ton.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.    Jednostką obmiaru jest 1 m2 i uwzględnia wykonanie robot, które obejmują czynności              

          wymienione w p-kcie 1.3.1. niniejszej specyfikacji.

7.2. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót objętych umową oraz 

Dodatkowych, których potrzebę uzgodniono w trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

7.3. Obmiaru dokonuje nadzór Inwestora w obecności Wykonawcy po okresie pielęgnacji 

Powierzchniowego utrwalenia. Obmiaru dokonuje się tylko tej części jezdni, która charakteryzuje się dobrym osadzeniem ziaren kruszywa.

7.4. Obmiar obejmuje :

· szerokość jezdni,

· długość wykonanego odcinka.

· Przewidywana ilość jednostek  8.200  m2

8.         ODBIÓR   ROBÓT

8.1. Etapy odbioru:

8.1.1. Odbiór – po zakończeniu robót, ale nie wcześniej   powierzchniowe utrwalenie  zostanie oddane do ruchu niekontrolowanego .

                           Podstawą   dokonania odbioru powinny być następujące dane i dokumenty:

a/ pisemne zgłoszenie do odbioru wraz z potwierdzeniem przez Inżyniera zakończenia robót,

b/ wyniki badań materiałów,

c/ wyniki badań testujące sprzęt,

d/ wyniki badań i pomiarów prowadzonych przed wykonaniem  robót (sprawdzające stan przygotowania istniejącej nawierzchni, stan techniczny sprzętu, prawidłowość dozowania lepiszcza i kruszywa na odcinku doświadczalnym),

e/ oceny i opinie sporządzone przez nadzór zamawiającego.

8.1.2. Odbiór pogwarancyjny – po rocznej eksploatacji powierzchniowego utrwalenia na podstawie szczegółowej oceny wizualnej jego wyglądu zewnętrznego dokonanej przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
9.1. Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej, uwzględniająca  wszystkie 

Czynności wyszczególnione w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji.

9.2. Kaucja gwarancyjna

Jeżeli w wyniku odbioru częściowego (pkt. 8.1.1 SST) powierzchniowe utrwalenie zostało ocenione jako wykonane zgodnie z OST i SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

· „Ogólne Specyfikacje Techniczne” OST D. 05.03.08 – 05.03.10 GDDP wydane i rozpowszechnione  przez „Transprojekt” Warszawa sp. z o.o. 00-987 W-wa, ul. Wileńska 10.

· Wstępne zalecenia wykonania powierzchniowych utrwaleń – pismo GDDP – 11a/432/51/91 z dnia 1991.05.28.

· Powierzchniowe utrwalenie – oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa – zalecane przez GDDP do stosowania – pismo GDDP – 5a/551/95/92 z dnia 1992.02.03.

Wzór umowy 
UMOWA NR ………./2007


Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik  postępowania  z dnia ……………………………… 

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę    drogi powiatowej nr 2127 W (od drogi nr 60) Karniewo- Romanowo- Wegrzynowo (do drogi nr 57) .  Umowę zawarto w dniu  …………………………..  w Makowie Mazowieckim pomiędzy Powiatem Makowski   ul. Rynek 1  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez  pełnomocnika  : 

 Zdzisława Soból                              Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

przy kontrasygnacie
Ireny Grabowskiej                             Skarbnika Powiatu 
 a  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym  przez :

1. ………………………………….        ………………………………….
2. ………………………………….        ………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”  zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca ,a  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  przebudowy drogi powiatowej nr   2127 W (od drogi nr 60) Karniewo- Romanowo- Wegrzynowo (do drogi nr 57) od km 6+578 do km 8+21/8, odcinek o długości 1,640 km
2. Zakres robót – zgodnie z kosztorysem ofertowym.
3.Podwykonawstwo 

      Nie przewiduje się podwykonawców  .
4. W zamian za wykonanie tych robót określonych w ustępie 1§ Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne przez Zamawiającego w wysokości : 
    - wartość netto                          ………………………………..

    - podatek VAT 22%                  ………………………………..

    - całkowita wartość umowy   …………………………………
      słownie złotych  : ………………………………………………………………………………………….

5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 1 pkt 2 Wykonawca będzie ponosił koszty  robót 

       przygotowawczych , porządkowych , utrzymania zaplecza budowy.

6. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego BS Krasnosielc  O/Maków Maz. Nr 18 8917 0001 0010  0120 2000 0010 na konto Wykonawcy  ………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Na  roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ,  Wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku i rękojmi na okres trzech lat.

§ 3

Niezwłocznie po podpisaniu  umowy, Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy , dziennik budowy 
§ 4 
1 .  Zakres robót określony w § 1 winien być wykonany  do   15 października 2007 r. 

2.    W okresie obowiązywania umowy cena ustalona w przetargu nie będzie podlegać waloryzacji .
§ 5

1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru 

Pan Julian Olkowski
2. Inspektor Nadzoru powinien uzyskać akceptację Zamawiającego przed wykonaniem swoich 

czynności w zakresie powodującym zwiększenie kosztów robót. 

3. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rzeczowych i finansowych rozliczeń robót 

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy „ Prawo Budowlane” . 

4.  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ……………………………………………………………               członek …………………………………………………..o numerze ewidencyjnym  …………………………..,
        nr uprawnień …………………………………………..
5. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru aprobaty techniczne na materiały ,które zamierza użyć do realizacji zamówienia .
§ 6 

 ODBIORY ROBÓT

1. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru . Informację z czynności  odbioru  i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

Odbiór robót ulegających zakryciu nie uprawnia do fakturowania tych robót

2. Odbiór  częściowy

Przewiduje się odbiór częściowy robót, po całkowitym  wykonaniu asortymentu robót wymienionego w kosztorysie ofertowym 
3. Odbiór końcowy zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o  zakończeniu całego zadania  i gotowości robót do odbioru. 

Do odbioru  Wykonawca przedłoży kompletny operat kolaudacyjny , który powinien zawierać:

· kosztorys powykonawczy  w układzie kosztorysu ofertowego (rozliczenie finansowe całego zadania)

· dziennik budowy  

· sprawozdanie techniczne Wykonawcy

· protokoły odbioru robót poprawkowych

· aprobaty techniczne na wbudowane materiały

· opinię techniczną Inspektora Nadzoru z adnotacją , że roboty zostały całkowicie          

zakończone i obiekt może  być przekazany do użytkowania. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

4.1. Jeśli wady nadają się do usunięcia , to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia wad

        4.2 Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

a) jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej. 

b) Jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 4.3.Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu     zakończenia robót.
5.  Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 5 dni  przed  upływem  okresu gwarancji, który wynosi  1  rok, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru   końcowego.

6. Po upływie okresu gwarancji Zamawiający  będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi. Okres rękojmi wynosi  3 lata. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający dokona odbioru robót 

7.Z czynności odbioru końcowego , odbioru  pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad. 

§ 7

FAKTUROWANIE 

1. Przewiduje się fakturowanie po dokonaniu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót  budowlanych

2. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu obiektu do użytkowania

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony protokół odbioru częściowego lub końcowego .

4. Faktura końcowa płatna będzie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury końcowej .
§ 8

Kary umowne.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

· każdy dzień zwłoki w oddaniu robót  objętych umową w wysokości 0.05 % ceny umownej .
· każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,02%ceny umownej

· odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % ceny umownej.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną  za:

·  nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości 0,02 %  ceny umownej za każdy dzień zwłoki.

·  odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości         10 % ceny umownej. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

· odebrać wykonane roboty

· zapłacić za wykonane roboty

· zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 9 

Za szkody wyrządzone osobom trzecim  powstałe w związku  z  wykonywaniem przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o dobry stan techniczny zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas realizacji obiektu.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
· Informacja o wyborze oferty 

· oferta przetargowa  

· kosztorys ofertowy
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu właściwego Sądu Gospodarczego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY




                             WYKONAWCA

