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W GMINIE KRASNOSIELC, W POWIECIE MAKOWSKIM
Maków Mazowiecki, marzec 2007 r.

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków będzie przeprowadzona w oparciu o następujące przepisy:

1. Ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 - j. t.),

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 ),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 1999r. Nr30, poz.297 ), a w szczególności:

· instrukcja techniczna "O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.,

· instrukcja techniczna "G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe", wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28 czerwca 1979 r., zmieniona zarządzeniem nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 8), 

· instrukcja techniczna "K-1 Mapa zasadnicza", wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju.,

4. Zarządzenie nr 16 z dnia 3 listopada 2003 r. Głównego Geodety Kraju w sprawie wytycznych techniczno – organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, wprowadzające instrukcję G-5 – Ewidencja gruntów i budynków,

I. CHARAKTERYSTYKĘ OBIEKTU
1. Lokalizacja obiektu:

a) Województwo: MAZOWIECKIE – 14,

b) Powiat: MAKOWSKI  -  1411,

c) jednostka ewidencyjna: KRASNOSIELC  -  141104_2,
d) obręby:
· AMELIN  -  14114_2.0001

· BAGIENICE  -  14114_2.0002

· BIERNATY  -  14114_2.0004

· BUDY PRYWATNE  -  14114_2.0005

· CHŁOPIA ŁĄKA  -  14114_2.0006

· DRĄŻDZEWO  -  14114_2.0007

· DRĄŻDZEWO MAŁE  -  14114_2.0009

· DRĄŻDZEWO-KUJAWY  -  14114_2.0008

· ELŻBIECIN  -  14114_2.0010

· GRABOWO -  14114_2.0011

· GRĄDY  -  14114_2.0012

· KAROLEWO -  14114_2.0013

· KRASNOSIELC LEŚNY  -  14114_2.0015

· ŁAZY  -  14114_2.0016

· NIESUŁOWO  -  14114_2.0018

· NIESUŁOWO-HUTA  -  14114_2.0029

· NIESUŁOWO-PACH  -  14114_2.0017

· NOWY KRASNOSIELC  -  14114_2.0019

· NOWY SIELC  -  14114_2.0020

· PAPIERNY BOREK  -  14114_2.0021

· PERZANKI-BOREK  -  14114_2.0022

· PIECZYSKA  -  14114_2.0023

· PIENICE  -  14114_2.0024

· PRZYTUŁY  -  14114_2.0025

· RAKI  -  14114_2.0026

· RUZIECK-PRZYŁAJE  -  14114_2.0027

· SULICHA  -  14114_2.0028

· WOLA PIENICKA  -  14114_2.0030

· WÓLKA DRĄŻDZEWSKA  -  14114_2.0031

· WÓLKA RAKOWSKA  -  14114_2.0032

· WYMYSŁY  -  14114_2.0033

· ZWIERZYNIEC  -  14114_2.0034

2. Ogólne informacje o obiekcie:

a) powierzchnia ogólna obiektu: 16540 ha,
b) przewidywana ilość działek: 14780,
c) przewidywana ilość budynków: 5400,
d) przewidywana ilość lokali: 100,

e) informacje o strukturze użytków gruntowych: użytki rolne 66%, grunty leśne 29 %, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2%, grunty pod wodami 1 %, nieużytki 1 %, inne 1%,
f) informacje dotyczące aktualnego stanu zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
· na obszarze opracowania występuje pełne pokrycie osnową szczegółową III klasy i pomiarową. Może jednak zachodzić konieczność uzupełnienia osnowy pomiarowej zwłaszcza w terenach zabudowanych i trudnodostępnych do pomiaru,

· osnowa posiada współrzędne w układzie współrzędnych „1965”, strefa 2,
· mapa zasadnicza - w skali 1:1000, sekcje w układzie współrzędnych „1965”, pomiar bezpośredni,

· pokrycie mapą zasadniczą dla terenów zabudowanych – około 90 %, gdzie pomiarem objęto około 50% budynków i częściowe pokrycie dla pozostałego obszaru,
g) dane dotyczące ewidencji gruntów:
· mapa ewidencyjna - w skali 1:5000 (w kroju obrębowym), wykonana na podstawie uczytelnienia zdjęć lotniczych, pomiarów uzupełniających i scaleń – założona i modernizowana w latach 1950 - 1975,

· obecna forma prowadzenia operatu ewidencyjnego: dane opisowe w systemie EGBV-WIN, dane geometryczne w systemie EWMAPA 7 w postaci map rastrowych z warstwą z numerami działek (centroidami), w układzie współrzędnych „1965” - w strukturze typowych dla systemu EWMAPA baz obrębowych, powiązanych z bazą operatów,
II. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC DO WYKONANIA
1. Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmie realizację następujących zadań:

a) uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali,

b) wykonanie aktualizacji użytków gruntowych, w zakresie nie obejmującym przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c) przekształcenie rastrowych map ewidencyjnych do postaci wektorowej,

2. Prace kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostaną przeprowadzone w następującym zakresie:

a) analiza istniejącego operatu ewidencyjnego oraz pozostałych danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) wywiad terenowy mający na celu: ogólne rozpoznanie terenu przeznaczonego do pomiaru, ustalenie stanu technicznego punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, stwierdzenie stopnia aktualności map przeznaczonych do wykorzystania, poprzez ich porównanie z terenem, w zakresie dotyczącym budynków i użytków gruntowych oraz opracowanie „mapy wywiadu”,
c) przeprowadzenie terenowych pomiarów uzupełniających w zakresie obejmującym pomiar: budynków, ustalonych granic w bezpośrednim sąsiedztwie budynków oraz użytków gruntowych,
d) weryfikacja i pozyskanie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali,

e) opracowanie numerycznej, wektorowej mapy ewidencyjnej,
f) przygotowanie do wyłożenia danych ewidencyjnych ujawnionych w wyniku działań modernizacyjnych,

g) wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego,
h) kompletowanie operatu ewidencyjnego,

i) aktualizacja istniejącej części opisowej operatu ewidencyjnego w zakresie dotyczącym budynków, lokali i użytków gruntowych,
j) przygotowanie nośników jednorazowego zapisu (CD-R) zawierających komputerowe zbiory danych opisowych ewidencji gruntów oraz danych mapy ewidencji gruntów i budynków,

k) opracowanie wydruków kontrolnych map ewidencyjnych na arkuszach formatu A1, skali 1:5000 - dla każdego obrębu,

3. Ramowe założenia techniczne do wykonania prac modernizacyjnych:
a) część opisowa operatu ewidencyjnego będzie opracowana w systemie EGBV poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do baz danych ewidencyjnych - udostępnionych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych,

b) część geometryczna operatu ewidencyjnego będzie opracowana w systemie EWMAPA7 w układzie jednostki ewidencyjnej, 
c) zostanie zapewniona autoryzacja danych numerycznych wraz z określeniem podstawy ich wprowadzenia, z uwzględnieniem danych zawartych w dotychczasowej strukturze baz ewidencyjnych,
d) numery ewidencyjne budynków zachowują unikalność w granicach obrębu ewidencyjnego,
e) numeryczna mapa ewidencyjna zostanie zredagowana zgodnie poniższymi warunkami:

· opracowanie zostanie zrealizowane jako jedna baza obejmująca obszar modernizacji w układzie jednostki ewidencyjnej,
· struktura katalogów bazy będzie zgodna ze standardowym podziałem proponowanym przez system EWMAPA,
· proces opracowania mapy zapewni poprawność eksportu do formatu SWDE i prezentacji jej treści zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz instrukcją G-5,
· działki ewidencyjne zostaną umieszczone w topologicznej bazie działek - format numeru działki ewidencyjnej: <obręb>-<licznik>/[<mianownik>],

· format numeracji punktów granicznych: <obręb>-<numer>,
· dla punktów granicznych zostaną ustalone ich wymagane atrybuty opisowe,

· numeracja punktów granicznych na granicach obrębów, jednostek ewidencyjnych, gmin i powiatów zostanie zrealizowana zgodnie z instrukcją G-5,
· kontury użytków i klasy gruntów zostaną opracowane jako topologiczna baza klaso-użytków – format numeru konturu: <obręb>-<numer>/<oznaczenie>,

· budynki zostaną opracowane w strukturze warstw i obiektów powierzchniowych - format identyfikatora obiektu typu budynek: <obręb>-<numer budynku>,
· jednostka ewidencyjna zostanie utworzona jako obiekt powierzchniowy o identyfikatorze: <wwppgg_r>,

· obręby zostaną utworzone jako obiekty powierzchniowe o identyfikatorze: <wwppgg_r>.<numer obrębu>,

· rejony statystyczne zastaną utworzone jako obiekty powierzchniowe o identyfikatorze: <wwppgg_r>.<numer rejonu>,
· do opracowania mapy zostanie wykorzystany standardowy zestaw warstw wzorcowych stanowiących treść mapy ewidencyjnej, dostarczany wraz z systemem EWMAPA, 
· mapa będzie opracowana w skali bazowej 1:5000, w układzie współrzędnych „1965” – strefa 2,
4. Proces opracowywania numerycznej, wektorowej mapy ewidencyjnej obejmie:
a) wektoryzację ekranową punktów granicznych obrębów (arkuszy) w układzie pojedynczych obrębów (arkuszy),

b) porównanie przebiegu granic sąsiednich obrębów (arkuszy), analiza różnic współrzędnych oraz rozbieżności z uwzględnieniem danych na istniejących zarysach pomiarowych i szkicach polowych,
c) weryfikację uzyskanych danych w oparciu o wyniki analizy,

d) wzajemne dostosowanie opracowanych roboczych baz danych poszczególnych obrębów,
e) wektoryzację ekranową granic obrębów,

f) wektoryzację granic działek, z uwzględnieniem dostępnych danych źródłowych z: pomiarów, operatów i zarysów - utworzenie topologicznej bazy działek ewidencyjnych,
g) wektoryzację granic użytków i konturów klasyfikacyjnych, z uwzględnieniem szerokości rowów w istniejącej ewidencji gruntów - utworzenie topologicznej bazy klaso-użytków, 

h) wektoryzację konturów budynków, utworzenie obiektów powierzchniowych,
i) uzupełnienie danych geometrycznych o atrybuty opisowe i nazwy obiektów ewidencyjnych,
j) porównanie danych przestrzennych z danymi opisowymi oraz ewentualną korektę, uzupełnienie lub usunięcie niepotrzebnych danych w części geometrycznej,
k) przeprowadzenie wymaganych kontroli poprawności topologicznej i strukturalnej obiektów numerycznej, wektorowej mapy ewidencyjnej,
5. Warunki opracowania wydruków kontrolnych map ewidencyjnych:
a) mapy zostaną wydrukowane w układzie obrębowym, na formacie A1, w skali l:5000,

b) mapy zostaną zredagowane zgodnie z instrukcją K-1, wydanie z 1998 roku (katalog obiektów i znaków umownych), bez wykazywania danych opisowo – informacyjnych dotyczących budynków,

c) zostanie zachowany dotychczasowy podział arkuszy map ewidencyjnych i układ wyniesień,

d) mapy zostaną wykreślone na materiale przeźroczystym w jednym egzemplarzu z klaso-użytkami w kolorze zielonym, jako matryce lewostronne,

e) zostanie wykreślony opis pozaramkowy oraz siatka kwadratów z opisanym układem „1965” i kierunek północy,

f) mapy ewidencyjne przeznaczone do wyłożenia będą zawierały dodatkowo oznaczenia numerów ewidencyjnych budynków,

6. Operat ewidencyjny zostanie skompletowany wg zasad określonych w instrukcjach G-5 i O-3. W skład operatu wejdą również nośniki CD-R z zapisem wymaganych numerycznych baz danych ewidencyjnych.
III. ŹRÓDŁA DANYCH EWIDENCYJNYCH I METODY ICH POZYSKANIA
1. Źródła danych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych stanowią:
a) materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym:

· mapy rastrowe obrębów z centroidami działek (warstwa EDZTD – 0 NR DZ EW), prowadzone w systemie EWMAPA7 dla Windows, w układzie „1965”, opracowane w 2004r., na podstawie istniejących map ewidencyjnych. Skala bazowa opracowań wynosi 1:5000. Wektorowa aktualizacja ww. map prowadzona jest w zakresie nanoszenia danych uzyskanych z pomiarów bezpośrednich,
· rastry ww. map ewidencyjnych zapisane są w formacie EVR systemu EWMAPA jako rastry monochromatyczne – dwubitowe (dwa kolory),
· wektorowa mapa ewidencyjna obrębu Krasnosielc z 2002r.,
· mapy ewidencyjne, analogowe - w skali 1:5000 (w kroju obrębowym), wykonane na postawie uczytelnienia zdjęć lotniczych i pomiarów uzupełniających w układzie lokalnym (opracowanie pomocnicze),

· mapa zasadnicza, w układzie sekcyjnym „1965”, pomiar bezpośredni, prowadzone w skali 1:1000,

· rastry mapy zasadniczej w formacie EVR systemu EWMAPA,  w układzie sekcyjnym „1965”,

· operaty prawne (podziały, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych) – ok. 700 operatów do przeanalizowania,

· dokumentacja założenia i modernizacji ewidencji gruntów z lat 1950 - 1975,

· operaty z pomiarów aktualizacyjnych i inwentaryzacyjnych) – ok. 800 operatów do przeanalizowania,

· szkice polowe z pomiarów aktualizacyjnych i inwentaryzacyjnych zebrane w zbiorach obejmujących sekcje mapy zasadniczej w skali 1:1000,

· opracowania numeryczne map ewidencyjnych dla gmin sąsiednich, 

· dokumentacja dotycząca opracowania granic jednostek podziału administracyjnego powiatu,

· osnowa geodezyjna z banku osnów,

· operaty klasyfikacji gruntów,

b) dane opisowe operatu ewidencyjnego prowadzone w systemie EGBV dla Windows,

c) dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne,

d) dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne,

e) dane zawarte w dokumentacji architektoniczno - budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,

f) wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych,

g) wyniki oględzin i wywiadu terenowego,

2. Metody pozyskania danych ewidencyjnych w trakcie przeprowadzania prac modernizacyjnych:

a) pozyskiwanie danych przestrzennych, z istniejących materiałów geodezyjnych oraz istniejących komputerowych zbiorów baz danych numerycznych będzie odbywało się na zasadzie ich selektywnego wyboru, poprzez analizę dokładności, aktualności i kompletności danych źródłowych,

b) generalną zasadą będzie selekcja i wykorzystanie do opracowania części geometrycznej operatu ewidencyjnego danych w kolejności stopnia zaufania do ich precyzji:

· analityczne, 

· graficzne, 

c) przez dane analityczne będą rozumiane dane pochodzące z pomiarów spełniających wymagania instrukcji technicznych, w tym zawierające dane z pomiarów ustalonych w odpowiednim postępowaniu granic, na podstawie których można obliczyć współrzędne nadające się do matematycznego przetwarzania,

d) jako dane graficzne przyjmie się dane z wektoryzacji, 

e) wykorzystanie danych o mniejszej precyzji będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy brak jest danych wyższej precyzji,

f) dokładność wektoryzacji będzie charakteryzowała się średnim błędem obserwowanego punktu mp ≤ 0,15 mm w skali mapy,
g) numeryczne opisy konturów budynków będą sporządzone na podstawie odpowiednich materiałów i danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym spełniających kryteria dokładnościowe określone w instrukcji G-4 dla pomiaru I grupy szczegółów terenowych, a w przypadku ich braku, uzyskanych w wyniku terenowych, uzupełniających pomiarów geodezyjnych, wykonanych metodami bezpośrednimi,
h) w przypadku tworzenia numerycznych opisów budynków, w odniesieniu do konturów budynków wybudowanych w granicach działek ewidencyjnych i w odległości do 1,0 m od tych granic, będą wykonane dodatkowe obserwacje lub pomiary terenowe, mające na celu uściślenie położenia budynków względem granic działek ewidencyjnych. W przypadkach, gdy położenie punktów załamania granic działek ewidencyjnych nie jest określone z odpowiednią dokładnością lub punkty graniczne nie są wyznaczone na gruncie, będzie wykonany łączny pomiar granic i budynków według zasad określonych w § 71 i 72 instrukcji G-5,

i) nieruchomości budynkowe i lokalowe zostaną objęte protokolarnym badaniem ksiąg wieczystych,
3. W ramach modernizacji nie planuje się wykorzystania wyników prac wykonywanych w związku z projektem realizowanym przez ARiMR w ramach programu Phare 2003, ponieważ dokumentacja dotycząca w/w prac nie została dotychczas przekazana do zasobu powiatowego i nie było możliwości oceny jej przydatności w ramach niniejszego projektu.
IV. SYSTEM, W KTÓRYM PROWADZONA BĘDZIE EWIDENCJA
1. Część opisowa operatu ewidencyjnego będzie prowadzona w systemie EGBV dla Windows (v.5.95),
2. Część geometryczna operatu ewidencyjnego będzie prowadzona w systemie EWMAPA7 dla Windows (v.7.16).
V. PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYŁONIENIA WYKONAWCY PRAC
Wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 – j. t. z późn. zm.) 

VI. PRZEWIDYWANE TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PRAC
I ETAP – prace wymienione w punktach od II.2.a do II.2.c niniejszego projektu – do dnia 30 października 2007 r.
II ETAP – prace wymienione w punktach od II.2.d do II.2.j niniejszego projektu – do dnia 15 września 2008 r.

VII. PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA
1. Przewidywany koszt przedsięwzięcia: 250 000 zł BRUTTO,
2. Modernizacja zostanie sfinansowana z:

a) dział 71013 – 30 000 zł,

b) dział 71014 – 35 000 zł,

c) PFGZGiK –   185 000 zł.

Uzgodniono

Załącznik do projektu: 

mapa przeglądowa obszaru modernizacji
Załącznik do projektu

MAPA PRZEGLĄDOWA

SKALA 1:100 000

[image: image1.png]



PAGE  
- 2 -

