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	FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ	
ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
	Lp.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry,
Typ (model) przykładowy wyposażenie oraz okres gwarancji
zamawianego produktu
	Typ (model)
oferowany,
producent
	Parametry,
wyposażenie oferowanego
produktu
oraz okres gwarancji
	Ilość
[szt]
	Cena jedn.
netto (PLN)
	Stawka podatku Vat (%)
	Cena jednostkowa brutto (PLN)
	Wartość brutto                      (z VAT) PLN
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	Urządzenie wielofunkcyjne
drukarka/kopiarka/skaner
	DANE OGÓLNE 
urządzenie wielofunkcyjne mono 
Typ: nabiurkowy 
Prędkość drukowania: 45 stron A4/min.; Dwustronne drukowanie 22,5 stron A4/min. 
Dwustronne kopiowanie: 22,5 stron A4/min. 
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie); 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie) 
Interfejsy: standardowo USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalnie Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO złącze opcjonalnego serwera druku lub dysk SSD, złącze na opcjonalną kartę SD. 
Zintegrowane konta użytkowników: minimum 100 pozycji 
DRUKOWANIE 
Język kontrolera: PRESCRIBE 
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (kompatybilny z PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, wsparcie AES, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, URF, PWG Raster, PCLm, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850. 
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, Linux, a także inne systemy operacyjne na zamówienie. 
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6, KPDL3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)  
Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny IPP przez TLS, Uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, Szyfrowanie danych sieciowych IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez TLS, POP przez TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Universal Print, Chrome OS. 
Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android,AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opcja). 
KOPIOWANIE 
Maks. format oryginału: A4/Legal 
Kopiowanie ciągłe: 1–999 
Zakres zoom: 25–400% co 1% 
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń 
Wybór typu oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, wykres/mapa, dokument drukowany  
Funkcje: sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron, pomijanie linii. 
SKANOWANIE 
Funkcje: Skan do Email, do FTP, doSMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD, Chrome OS (skanowanie), AirPrint, Mopria. Prędkość: 60 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor), 
Skanowanie dwustronne: 26 obrazów/min. (300dpi, A4, mono); 17 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor) Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi; 256 odcieni na kolor Maks. format oryginału: A4, Legal). Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst 
Typy plików: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A- 1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, kompresowany PDF. 
Metody kompresji: MMR/JPEG 
Funkcje: skanowanie banerów, skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany tranfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron 
FAKS 
Card Authentication Kit (B): 
licencja aktywacji opcjonalnego czytnika kart 
Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz), Direct WiFi; 
Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz), Gigabit-Ethernet: 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
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