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Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe                            Świebodzin, 18.05.2023r. 
ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin                                                                                                       
                                                                                         Wszyscy Wykonawcy biorący udział 
                                                                                         w postępowaniu przetargowym
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pod nazwą „Dostawa i wdrożenie sprzętu serwerowego i sieciowego w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie”  Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe w Świebodzinie odpowiada:
Pytanie nr 1
W wyniku analizy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ - OPZ) w zakresie System serwerowy, Wykonawca wskazuje, że wyspecyfikowany został sprzęt firmy DELL.
Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 12 września 2019r. w sprawie KIO/KD 58/19 „naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić zarówno poprzez bezpośrednie opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt dostępny na rynku, w szczególności poprzez odwołanie się do parametrów technicznych zamieszczonych w katalogu lub karcie technicznej danego urządzenia, bądź w sposób pośredni — poprzez zamieszczenie pojedynczych wymagań, które w oderwaniu od reszty zapisów opisu przedmiotu zamówienia może spełnić kilka urządzeń na rynku, lecz zebrane łącznie powodują ograniczenie konkurencji do jednego produktu na rynku jakim jest wskazany przez nas Produkt marki DELL.
W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego do jednego producenta jakim jest marka DELL, w myśl o zachowaniu konkurencyjności postępowania wnosimy o wykreślenie/zmianę wymogów:

• Obudowa z możliwością wyposażona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI – wykreślenie.
• RAM - "Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing – zmiana

Informujemy, że większość to nazwy własne firmy DELL, a to oznacza ograniczenie konkurencji do jednego producenta. Bardzo proszę o zmianę wymagania na:

min. ECC, Memory Mirroring.
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający informuje, iż wskazany przez Wykonawcę producent firma Dell nie jest jedynym dostawcą sprzętu Enterprise oferującym zarządzanie serwerem z poziomu aplikacji mobilnej, w związku z czym Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuści rozwiązanie wspierające równoważne funkcjonalności zabezpieczeń pamięci RAM.
Pytanie nr 2
• Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe). – zmiana na:

Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+
• Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwoscią konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde – wykreślenie.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że producenci odradzają korzystanie z hypervisorów opartych o karty flash, ze względu na ich dużą awaryjność, a zalecają korzystanie z modułów M.2 - a w takie dyski ma być wyposażony serwer. Dodatkowo producent systemu wirtualizacyjnego VMware wraz z systemem vSphere 7.0 update 3 zaprzestał supportowanie konfiguracji opartych o dyski flash SD.

https://blogs.vmware.com/vsphere/2021/09/esxi-7-boot-media-consideration-vmware-technical-guidance.html

W związku z powyższym, prosimy o usunięcie wymagania dotyczącego Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB"
• Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1 – zmiana

Możliwość instalacji hot-swap M.2 SATA o pojemności min. 480GB na: Możliwość instalacji M.2 SATA/NVMe o pojemności min. 480GB.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu:

Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe). 

Zamawiający zezwala na wykorzystanie kart OCP/LOM nie zajmujących zlotów PCIe).

Zamawiający informuje, iż  wymaga kart SD, ponieważ będzie zapisywał na nich zrzuty logów i innych danych. Wmware zaprzestał wspierania kart do bootowania systemu operacyjnego EsXi, a nie obsługi karty jako takich. W związku z tym zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Jednocześnie Zamawiający zgadza się na możliwość instalacji M.2 SATA/NVMe o pojemności min. 480GB Hot-Plug.

Bogdan Nowakowski
 /-/ Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
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