Załącznik nr 1 
Opis przedmiotu zamówienia 
a) Zamówienie dotyczy obmiaru, wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych na wymiar w ilości i jakości zgodnych z załącznikiem nr 2 do oferty „Zestawienie zamawianych mebli”. 
b) Wykonawca określi cenę usługi w formularzu cenowym – załącznik nr 3  do oferty. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty do realizacji zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. 
c) Wszystkie elementy mebli biurowych muszą być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (melaminowanej) o grubości 2 cm . Kolory zostaną określone na podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej. Obrzeża szaf oklejone listwą PCV o grubości 1 mm, obrzeża lady oklejone listwa PCV o grubości 2 mm.  Blaty biurek pogrubione – 3 cm, biurka zabudowane od frontu i jednej strony. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
d) Plecy szaf wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, przymocowane do tyłu szafy zszywkami i dodatkowo wzmocnione wkrętami. Płyta musi być odporna na odkształcenia i pęknięcia oraz posiadać dużą wytrzymałość mechaniczną. Rozmieszczenie i ilość półek w szafach zostanie określona podczas wizji lokalnej. 
e) Wszystkie fronty mebli zamykane zamkiem dobrej jakości z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. 
f) Szafy muszą posiadać regulowane nóżki, umożliwiające wypoziomowanie szafy.  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
g) Drzwi do szaf oraz biurka zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. 
h) Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w miejscu dostawy i montażu w celu zapoznania się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty, gdzie Wykonawca musi dokonać własnych szczegółowych pomiarów mebli na wymiar. 
i) Wizji lokalnej można dokonać w godz. 10-14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty na kontakt: Pani Irena Ratajczak-Oleksiuk tel. 713140109  Starostwo Powiatowe Oleśnica, Pani Anna Migasiewicz-Płoch  tel. 717218395 Starostwo Powiatowe filia Syców – budynek Urzędu Miasta i Gminy Syców . 
j) Po wygraniu zapytania ofertowego przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt mebli wraz z wymiarami i kolorystyką. 
k) Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany do udostępnienia próbek płyt blatów oraz frontów.
l) Podczas montażu Wykonawca winien zapewnić takie rozwiązania, które zapewnią stabilność i wytrzymałość wykonania (np. skręcenia szaf, mocowania do ściany itp.). 
ł) W szafach (plecy szaf), jeżeli to konieczne, należy wykonać otwory umożliwiające korzystanie z gniazdek znajdujących się za szafami. 
m) Meble będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego muszą być przez Wykonawcę obmierzone, wykonane, dostarczone, wniesione, zamontowane i wypoziomowane po ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych podczas wizji lokalnej. 
n) Prace wykonania mebli mają być wykonane dwuetapowo: I etap –pomieszczenia 214, 213, 213a (do  6 tygodni od dnia podpisania umowy) II etap – pomieszczenia 103, 104, 111, 112, 113, Syców-35 (do 8 tygodni  od dnia podpisania umowy).
o) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom a dostawa mebli musi być realizowana bezpośrednio przez Wykonawcę. 
p) Wykonawca winien awizować Zamawiającemu termin dostawy wykonanych mebli co najmniej na 2 dni przed planowaną dostawą. 
q) Wymagane właściwości płyty melaminowanej lub równoważnej: 
1. Gęstość zgodnie z normą PN-EN 323:1999, 
2. Klasa higieniczności E1, 
3. Wysoka odporność na ścieranie i zarysowania, odporność na działanie czynników 	chemicznych, odporność na działanie temperatury. 

r) Zamawiający udostępni Wykonawcy budynek i pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia montażu mebli na czas wykonywanych prac wg terminu uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym 
s) Gwarancja na wykonane meble i montaż min 24 m-ce. 

			
				ZESTAWIENIE ZAMAWIANYCH MEBLI
	LP
	NAZWA PRODUKTU
	ILOŚĆ

	SZACUNKOWY POMIAR


	
	POMIESZCZENIE 214

	
	

	1.
	Regał we wnęce drzwi z płytą zasłaniającą drzwi ( 3 półki+ pólka będąca przedłużeniem stołu)

	1 szt.
	800x1200


	2.
	Stolik konferencyjny 

	1 szt.
	800x1200

	3.
	Biurko L; pogrubiony blat; jeden kontener (3 szuflady+1 zamek); wysuwana półka na klawiaturę; 

	1 szt.
	2120x1600x600


	4.
	Nadstawka na biurko

	1 szt.
	1600x400x300wys.


	5.
	Regał przy biurku (2 półki+ 3 półka będąca przedłużeniem biurka)
	1 szt.
	350x1100

	6.
	Szafka pod półką biurkową.
	1 szt.
	350x740

	7.
	Biurko L; pogrubiony blat; jeden kontener (3 szuflady+1 zamek); wysuwana półka na klawiaturę;
	1 szt.
	2120x1600x600


	8.
	Regał przy biurku (2 półki+ 3 półka będąca przedłużeniem biurka
	1 szt.
	350x1100

	9.
	Szafka pod półką biurkową 

	1 szt.
	350x740

	
	POMIESZCZENIE 213
	
	

	1.
	Szafa przesuwna na kluczyk z półkami
	1 szt.
	szer.2400, wys.2900, gł.460


	2.
	Regał z półkami ( od połowy drzwi na klucz)

	1 szt.
	szer.1200, wys.2300, gł.400


	3.
	Biurko L; pogrubiony blat, jeden kontener (3 szuflady+1 zamek); wysuwana półka na klawiaturę; półka pod biurkiem na podręczne dokumenty
	2 szt.
	2000x1500x750


	
	POMIESZCZENIE 213a
	
	

	1.
	Szafa przesuwna, zamykana na klucz z półkami, jeden drążek "puzon"

	1 szt.
	szer.2070,wys.2350,gł.460; 


	2.
	Szafka (kącik kawowy) 

	1 szt.
	szer.600,wys.1100,gł.460

	3.
	Biurko L; pogrubiony blat, dwa kontenery (1 kontener na kółkach: 3 szuflady+1 zamek); (2 kontener: 3 szuflady); wysuwana półka na klawiaturę;
	1 szt.
	2100x1800x700


	4.
	Regał, fronty klasyczne-półki ( od połowy drzwi na klucz) 
	1 szt.
	szer.800,wys.2000, gł.400


	5
	Stolik kawowy na jednej nodze
	1 szt.
	700x700

	
	POKÓJ 103
	
	

	1.
	Szafa przesuwna pod sufit na akta/segregatory

	1 szt.
	szer.2900, wys.2900, gł.460


	
	POKÓJ 104
	
	

	1.
	Szafa, drzwi klasyczne pod sufit na akta/segregatory

	1 szt.
	szer.2300, wys.2300, gł.420


	
	POKÓJ 110
	
	

	1.
	Szafa, drzwi klasyczne pod sufit na akta/segregatory + drążek

	1 szt.
	szer.2500, wys.2900, gł.420


	
	POKÓJ 111
	
	

	1.
	Szafa, drzwi klasyczne, pod sufit na akta/segregatory 

	1 szt.
	szer.2800, wys.2900, gł.420


	2.
	Szafa, drzwi klasyczne - drążek, półki

	1 szt.
	szer.800, wys.2900, gł.420


	3.
	Biurka stanowiskowe L + kontenery

	2 szt.
	2200x1600x750


	
	POKÓJ 112
	
	

	1.
	Szafa, drzwi klasyczne na akta/segregatory + drążek

	1 szt.
	szer.2400, wys.2900, gł.420


	2.
	Szafa, drzwi klasyczne na akta/segregatory
	2 szt.
	szer.800, wys.2900, gł.420


	3.
	Biurka stanowiskowe + kontenery

	2 szt.
	2200x1600x750


	
	POKÓJ 113
	
	

	1.
	Szafa, drzwi klasyczne na akta/segregatory + drążek

	1 szt.
	szer.2400,wys.2900,gł.420


	2.
	Szafa, drzwi klasyczne na akta/segregatory
	1 szt.
	szer.1380,wys.2900,gł.420


	
	POMIESZCZENIE 35 FILIA SYCÓW
	
	

	1.
	Szafa drzwi klasyczne 

	1 szt.
	szer.1500, wys.2500, gł.450


	2.
	Szafa drzwi klasyczne 

	1 szt.
	szer.650, wys.2500, gł.450




Wszystkie elementy mebli biurowych muszą być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (melaminowanej) o grubości 2 cm. Kolory zostaną określone na podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej. Obrzeża szaf oklejone listwą PCV o grubości 1 mm, obrzeża lady oklejone listwa PCV o grubości 2 mm. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Blaty biurek pogrubione ( 3 cm), biurka zabudowane od frontu i jednej strony. Plecy szaf wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, przymocowane do tyłu szafy zszywkami i dodatkowo wzmocnione wkrętami. Płyta musi być odporna na odkształcenia i pęknięcia oraz posiadać dużą  wytrzymałość mechaniczną. Rozmieszczenie i ilość półek w szafach zostanie określona podczas wizji lokalnej. Wszystkie fronty mebli zamykane zamkiem dobrej jakości z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Szafy muszą posiadać regulowane nóżki, umożliwiające wypoziomowanie szafy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Drzwi do szaf oraz biurka zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. 





Załącznik nr 1     Opis przedmiotu zamówienia    a) Zamówienie dotyczy obmiaru, wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych na wymiar w ilości i  jakości zgodnych z załącznikiem nr  2   do oferty „Zestawienie zamawianych mebli”.    b) Wykonawca określi cenę usługi w for mularzu   cenowym  –   załącznik nr 3    do oferty. Cena oferty  musi uwzględniać wszystkie koszty do realizacji zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany  przedmiot zamówienia.    c) Wszystkie elementy mebli biurowych muszą być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie  laminowanej (melaminowanej)  o grubości 2 cm  . Kolory zostaną określone na podstawie wzornika  dostarczonego przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej. Obrzeża szaf oklejone listwą PCV o grubości  1 mm, obrzeża lady oklejone listwa PCV o grubości 2 mm.    Blaty biurek pogrubione  –   3 cm, biurka  zabudowa n e od frontu i jednej strony.  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.    d) Plecy szaf wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, przymocowane do tyłu szafy zszywkami i  dodatkowo wzmocnione wkrętami. Płyta musi być odporna na odkształcenia i pęknięcia oraz  posiadać dużą wytrzymałość mechaniczną. Rozmieszczenie i ilość półek w s zafach zostanie określona  podczas wizji lokalnej.    e) Wszystkie fronty mebli zamykane zamkiem dobrej jakości z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze  wykonane ze stali.    f) Szafy muszą posiadać regulowane nóżki, umożliwiające wypoziomowanie szafy .    Zamawiający  dopuszcza rozwiązania równoważne.    g) Drzwi do szaf oraz biurka zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze  stali.    h) Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w miejscu dostawy i montażu w celu zapoznania się ze  stanem faktycznym przed złożeniem oferty, gdzie Wykonawca musi dokonać własnych  szczegółowych pomiarów mebli na wymiar.    i) Wizji lokalnej można d okonać  w godz. 10 - 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty na  kontakt: Pani  Irena Ratajczak - Oleksiuk tel. 713140109   Starostwo Powiatowe  Oleśnica, Pani Anna  Migasiewicz - Płoch  tel. 717218395  Starostwo Powiatowe  filia Syców  –   budynek Urzędu Miasta i  Gminy Syców  .    j) Po wygraniu zapytania ofertowego przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca musi  przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt mebli wraz z wymiarami i kolorystyką.    k)   Wybrany   wykonawca przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany do udostępnienia  próbek płyt blatów oraz frontów.   l ) Podczas montażu Wykonawca winien zapewnić takie rozwiązania, które zapewnią stabilność i  wytrzymałość wykonania (np. skręcenia szaf, mocowania do ściany itp.).    ł ) W szafach (plecy szaf), jeżeli to konieczne, należy wykonać otwory umożliwiające korzystanie z  gniazdek znajdujących się za szafami.    m) Meble będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego muszą być przez Wykonawcę  obmierzone, wykonane, dostarczone, wniesione, zamontowane i wypoziomowane po ustawieniu w  pomieszczeniach wskazanych podczas wizji lokalnej.    n) Prace wykonania mebli mają być wykonane dwuetapowo: I etap  – pomieszczenia 214, 213, 213a  (do    6 tygodni   od dnia podpisania umowy ) II etap  –   pomieszczenia 103, 104, 1 11, 112, 113, Syców - 35  ( do  8 tygodni    od dnia podpisania umowy ).   o ) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom a dostawa  mebli musi być realizowana bezpośrednio przez Wykonawcę.    p ) Wykon awca winien awizować Zamawiające mu termin dostawy wykonanych mebli co najmniej na  2 dni przed planowaną dostawą.    q ) Wymagane właściwości płyty melaminowanej lub równoważnej:    1. Gęstość zgodnie z normą PN - EN 323:1999,    2. Klasa higieniczności E1,   

