**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Znak postępowania: SE.271.1.2022**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest **„Zakup i dostawa autobusu”.**
  2. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34121000-1 – Autobusy i autokary.

* 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 25 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Miejsce dostawy: Urząd Gminy Brańsk, Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk. W godzinach 730– 1530 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

**Wymagane parametry :**

* 1. **Autobusu do przewozu 19 osób + kierowca + opiekun z możliwością przewozu 2 osób na wózkach dla niepełnosprawnych (zamiennie z miejscami pasażerskimi).**
  2. **Autobus fabrycznie nowy pochodzący z produkcji 2021 r. lub bieżącej produkcji na 2022 rok;**
  3. **Oś przednia wzmocniona, dodatkowe wzmocnienia dla pojazdu pod autobus;**
  4. **Silnik diesel o pojemności min. 3000 cm 3 i mocy minimum 140 kW (190 KM);**
  5. **Skrzynia biegów automatyczna 7 stopniowa;**
  6. **Akumulator 12 V 95 Ah;**
  7. **Zbiornik paliwa min. 71 litrów;**
  8. **Lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów;**
  9. **Automatyczny układ włączania świateł;**
  10. **Przyciemniane szyby, szyba czołowa z filtrem, szyba tylna ogrzewana;**
  11. **Alternator 14V/220A;**
  12. **Drzwi tylne dwuskrzydłowe 270’ z oknem;**
  13. **Minimalne wyposażenie:**

1) poduszki powietrzne;

2) aktywny system układu hamulcowego, funkcja HOLD, asystent ruszania na wzniesieniu;

3) tempomat z ogranicznikiem prędkości (100 km/h);

4) fabryczny alarm;

5) immobiliser;

6) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem;

7) klimatyzacja półautomatyczna, dodatkowa dla przedziału pasażerskiego;

8) czujnik parkowania z kamerą tylną;

9) system multimedialny z ekranem dotykowym, radio cyfrowe (DAB);

10) asystent bocznego wiatru, czujnik deszczu, asystent utrzymania pasa ruchu, asystent wspomagania koncentracji;

11) wspomaganie układu kierowniczego oraz regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy; kierownica trójramienna, wielofunkcyjna;

12) szybkościomierz ze skalą w kilometrach, tablica wskaźników z ekranem kolorowym;

13) dogrzewacz elektyczny PTC;

l4) elektryczne sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne;

15) komplet opon zimowych i komplet kół letnich lub wielosezonowych z felgami

ze stopów lekkich 205/75 R16 C oraz komplet dywaników gumowych;

16) zapasowe koło, podnośnik, klucz;

17) dodatkowe ogrzewanie wodne;

**5.14. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych:**

* 1. stanowisko wózków inwalidzkich z szynami podłogowymi;
  2. pasy do kotwiczenia wózków i pas biodrowy dla pasażera;
  3. najazdy składane teleskopowe;
  4. oznakowanie autokaru „osoby niepełnosprawne”, oznakowanie „przewóz dzieci”.

**Wymagana gwarancja i rękojmia Wykonawcy:**

1. **Minimum 48 - miesięczna gwarancja producenta;**
2. **Dokumentacja COC;**
3. **pakiet 4 przeglądów gwarancyjnych.**

**Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. formalności dotyczące rejestracji autokaru ponosi Zamawiający;
2. przedmiot zamówienia musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego.
3. stan formalno-prawny:
4. w pełni udokumentowane legalne pochodzenie,
5. pojazd i urządzenia w 100% sprawne technicznie, przygotowane do pracy,
6. gwarancja bez włączeń min. 48 miesięcy.

**Wymagania dotyczące dokumentacji niezbędne przy przekazaniu pojazdu obejmują:**

1. dokument potwierdzający, aktualny przebieg pojazdu wystawione przez autoryzowany serwis;
2. dokument potwierdzający stan techniczny pojazdu tj. dokument z przeglądu technicznego.

Autokar nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy  
z wyłączeniem oznaczeń producenta.

Autokar powinien być w pełni sprawny i odpowiadać standardom jakościowym  
i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez wykonawcę autokaru.