      ŚZZP.272.3.2016                                                  Maków Mazowiecki, dnia 19 luty 2016 r.







 Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego


Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) zawiadamia się, iż w dniu  17 lutego 2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na skanowanie operatów technicznych  oraz dokumentów ewidencji gruntów                     i budynków, stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny (szacunkowa ilość – 43 000 stron A4, 3 500 stron A3, 500 stron A1) o następującej treści: 

Pytanie 1:
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na skanowanie operatów technicznych oraz dokumentów EGiB zwracam się z pytaniem o rzeczywistą ilość stron do skanowania.
W tytule zamieszczonej SIWZ jak i w tytule przetargu podają Państwo liczbę szacunkową 115000 stron A4 i 2000 stron A3, natomiast w rozdziale IV SIWZ (Warunki techniczne realizacji zamówienia) w pkt 2 podają Państwo szacowaną ilość na 43000 stron A4, 3500 stron A3 i 500 stron A1.

Odpowiedź:
Prawidłowa szacowana liczba dokumentów znajduje się w warunkach technicznych realizacji zamówienia w punkcie 2, tj. 43 000 strona formatu A4, 3500 stron formatu A3, 500 strona formatu A1




Pytanie 2: 
Czy istnieje możliwość wypożyczenia całości dokumentacji w jednej transzy przy zachowaniu terminu 7 dni?

Odpowiedź:
Istnieje możliwość wypożyczenia całości w jednej transzy.

Pytanie 3:
Czy struktura folderowa będzie zgodna z elementami numeru ewidencyjnego. Dla dokumentów z roku 2014 folder P.1411.2014 z podfolderami od numeru 1011 – 1243 dla odpowiednich operatów
a.       P.1411.2014\1011\...\1243\

Odpowiedź:
Operaty z roku 2014 zapisane zostaną w folderze o nazwie "OPERATY 2014", analogicznie operaty z roku 2015 zostaną zapisane w folderze "OPERATY 2015"

Pytanie 4: 
Punkt 5 WT czyli „ Wykonawca zapisze zeskanowane pliki w formacie pdf. Szczegółowe zasady organizacji zapisu plików PDF w odpowiednich katalogach oraz ich nazewnictwo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym” jest niejasny i nie odpowiada Wykonawcom na pytanie w jaki sposób mają zorganizować pracę w trakcie trwania zlecenia. Ponadto jest to element wpływający w sposób znaczący na wycenę. W związku z powyższym prosimy o uszczegółowienie zapisu tego punktu w szczególności w jaki sposób ma wyglądać struktura folderowa oraz nazewnictwo plików?

Odpowiedź:
Każdy zeskanowany operat geodezyjny zostanie zapisany jako jeden plik pdf. Nazwa tego pliku będzie tożsama z numerem operatu np. operat nr P.1411.2015.123 będzie stanowił jeden plik P.1411.2015.123.pdf


Pytanie 5:
Czy Zamawiający przewiduje wielostronicowe PDF czy też każdy skan ma być w osobnym pliku PDF?
Odpowiedź:
Każdy zeskanowany operat geodezyjny zostanie zapisany jako jeden plik pdf. Nazwa tego pliku będzie tożsama z numerem operatu np. operat nr P.1411.2015.123 będzie stanowił jeden plik P.1411.2015.123.pdf

Pytanie 6:
W par nr 3 SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia jako ilość stron do zeskanowania wskazano 115000 stron A3 oraz 2000 stron A3. W rozdziale IV tj. Warunki techniczne realizacji zamówienia jako ilość stron wskazano natomiast 43000 A4, 3500 A3, 500 A1.
Prosimy o udzielenie informacji o prawidłowej szacownej ilości stron przeznaczonych do skanowania.
Odpowiedź:
Prawidłowa szacowana liczba dokumentów znajduje się w warunkach technicznych realizacji zamówienia w punkcie 2, tj. 43 000 strona formatu A4, 3500 stron formatu A3, 500 strona formatu A1
Pytanie 7:
Prosimy o informację czy materiał przeznaczony do skanowania to luźne karty
które można skanować skanerem rolkowym przelotowym czy też jest to zbiór trwale
zszyty i oprawny (bez możliwości rozszycia/rozdzielenia) i należy w tym wypadku
użyć skanera do zbiorów zszytych.
Odpowiedź:
Dokumenty przeznaczone do skanowania zorganizowane są w następujący sposób:
a.    Przedziurkowane i wpięte w segregatory – można je swobodnie wypiąć i skanować
b.   Przedziurkowane i wpięte w teczki plastikowe - można je swobodnie wypiąć i skanować
c.       Zszyte zszywkami na grzbiecie - można je rozszyć wypiąć i skanować
Dokumenty po zeskanowaniu, jeżeli były rozszyte, należy ponownie zszyć zszywkami, jeżeli były wypięte z teczki, należy wpiąć ponownie w teczkę. Dokumenty należy zwrócić w takim stanie w jakim były wypożyczone do skanowania
Pytanie 8: 
Prosimy o informację w ilu partiach można odebrać dokumenty?
Odpowiedź:
Ilość partii zależy tylko i wyłącznie od wykonawcy prac.
Pytanie 9:
Czy skanowanie musi odbyć się w rozdzielczości 600dpi zgodnie z punktem nr 4 specyfikacji ? Skanowanie dokumentowe zasobów geodezyjnych – operatów wykonuje się zazwyczaj w rozdzielczości maksymalnej 300 dpi. Jakość obrazu nie wzrośnie w tym wypadku wraz z wzrostem rozdzielczości, natomiast wielkość pliku wzrośnie 3-4 razy. Będzie to powodowało powolne otwieranie dokumentu. 
Przy dokumentach nowych – 2014-2015, które przeznaczone są do skanowania, powinna wystarczyć nawet rozdzielczość 200-240 dpi. Zapewni to zarówno jakość i komfort pracy. Skanowanie w wyższych rozdzielczościach stosuje się do skanowania map do kalibracji i wektoryzacji.   
Odpowiedź:
Dopuszcza się skanowanie dokumentów w rozdzielczości 300 dpi w kolorze.

Pytanie 10:
Czy będą skanowane wszystkie dokumenty w operacie?
Odpowiedź:
Skanowaniu podlegać będą wszystkie dokumenty w operacie.

Pytanie 11:
Prosimy o podanie wstępnego założenia katalogowania dokumentów (wpływa to na wycenę).
a) Czy cały operat będzie skanowany do jednego pliku P.1411.2015.pdf
b) Czy w operacie trzeba będzie wyodrębnić dokumenty np. szkice, wykazy wsp, opisy top, protokoły, mapy, inne
Katalog:	P.1411.2015
Plik:		P.1411.2015.001_szkice.pdf
Plik:		P.1411.2015.002_protokol.pdf
Plik:		P.1411.2015.003_mapa.pdf	 

Odpowiedź:
Operaty z roku 2014 zapisane zostaną w folderze o nazwie "OPERATY 2014", analogicznie operaty z roku 2015 zostaną zapisane w folderze "OPERATY 2015". Każdy zeskanowany operat geodezyjny zostanie zapisany jako jeden plik pdf. Nazwa tego pliku będzie tożsama z numerem operatu np. operat nr P.1411.2015.123 będzie stanowił jeden plik P.1411.2015.123.pdf 

Pytanie 12:
Dotyczy § 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pkt.1 , pkt.2 Warunków Technicznych Realizacji Zamówienia.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stwierdza: „Przedmiotem zamówienia jest skanowanie operatów technicznych oraz dokumentów ewidencji gruntów i budynków, stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny (szacunkowa ilość – 43 000 stron A4, 3 500 stron A3, 500 stron A1). 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w Warunkach technicznych realizacji zamówienia stanowiących Rozdział IV  niniejszej SIWZ.”
Natomiast w Warunkach technicznych realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający podaje rozbieżne (z wyżej cytowanymi ) informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkowej liczby stron formatu A4 i formatu A3: 
„Szacuje się, że dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 liczą około  43 000 stron formatu A4, 3500 stron formatu A3, 500 stron formatu A1.”
Reasumując, jaki jest rzeczywisty przedmiot zamówienia?
 
Odpowiedź:
Prawidłowa szacowana liczba dokumentów znajduje się w warunkach technicznych realizacji zamówienia w punkcie 2, tj. 43 000 strona formatu A4, 3500 stron formatu A3, 500 strona formatu A1.

Pytanie 13:
Dotyczy pkt.6 Warunków Technicznych Realizacji Zamówienia
„Dokumenty do skanowania Wykonawca pobierze w transzach, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem, (…) przy założeniu, że pobrana partia dokumentów może być przetrzymywana poza siedzibą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, nie dłużej niż 7 dni roboczych.”
Konieczność pobierania dokumentów do skanowania w transzach (przy stosunkowo niewielkiej ich całkowitej liczbie ) w połączeniu z koniecznością wymiany transz co 7 dni roboczych ewidentnie faworyzuje lokalnych i okolicznych Wykonawców, dyskryminując jednocześnie Wykonawców odleglejszych miejscowości, albowiem nakłada na nich dodatkowe koszty wynikające z konieczności przewożenia, w ramach jednej transzy, niewielkiej ilości dokumentów do skanowania, tj. nakłada na Wykonawców tzw. Koszty transportu , a tym samym jest niezgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych , ponieważ narusza art.7 ust.1 : „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców”.
Reasumując, czy Zamawiający zmieni zapis:
 „Dokumenty do skanowania Wykonawca pobierze w transzach, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem, (…) przy założeniu, że pobrana partia dokumentów może być przetrzymywana poza siedzibą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, nie dłużej niż 7 dni roboczych.”
na zapis:
„Dokumenty do skanowania Wykonawca pobierze w transzach, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem, (…) przy założeniu, że pobrana partia dokumentów może być przetrzymywana poza siedzibą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, nie dłużej niż 14 dni roboczych.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z punktem 6 warunków technicznych, Wykonawca pobierze dokumenty w transzach.  Ilość transz  zależeć będzie od Wykonawcy. Wykonawca może pobrać wszystkie dokumenty w jednej transzy, pod warunkiem, że zachowa termin 7 dniowy zwrotu pobranych dokumentów. Termin 7 dni wynika z faktu korzystania z operatów geodezyjnych w bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (np. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).  
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