


Załącznik nr 6.3 do SWZ


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (składany wraz z ofertą) 

pn.: Rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

dla część nr 3 zamówienia pn. Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej 

		

WYKONAWCA: 	……………………………………………………………
		……………………………………………………………
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEJ KOSIARKI BIJAKOWEJ


W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, do składania ofert w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej (mulczer) oferuję dostawę kosiarki bijakowej:
Marka ……………………
Model …………………….
Rok produkcji……………..
.
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEJ KOSIARKI BIJAKOWEJ


	ODPOWIEDŹ TAK/NIE
lub
 OPIS JEDNOZNACZNY ODPOWIADAJĄCY NA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


	I
	Dane ogólne
	

	1.
	Kosiarka bijakowa (mulczer)
	

	II
	Dane techniczne
	

	1.
	system pracy tylno-boczny
	

	2.
	szerokość robocza minimum 180cm
	

	3.
	rama podwójna ze stali trudnościeralnej
	

	4.
	elementy robocze typu młotek o wadze minimum 1,3kg
	

	5.
	podwójne dolne przeciwnoże zębate
	

	6.
	tylny wał z regulacją
	

	7.
	wałek WOM
	

	8.
	możliwość pracy w pozycji pionowej pod kątem do 90 stopni
	

	9.
	osie zawieszane i przegubowe wykonane w całości z odlewu metalowego
	

	10.
	przekładnia co najmniej 540 obr/min
	

	III
	Wymagania gwarancyjne i serwisowe

	

	1.
	· Oferowana przez wykonawcę kosiarka bijakowa powinien spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Kosiarka bijakowa powinna być fabrycznie nowa, wyposażona we wszystkie wymagane dokumenty, a także posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
· Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji producenta na okres min. 12 m-cy na dostarczoną kosiarkę bijakową,
czas trwania gwarancji, liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru.
· Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
· Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia, nie wliczając dni ustawowo wolnych.

	


Oferuję …..….miesięcy gwarancji i rękojmi na kosiarkę bijakową (zgodnie z deklaracją w systemowym formularzu ofertowym w kryterium oceny ofert)


	2.
	Odległość punktu serwisu nie większa niż 100 kilometrów.
	

	3.
	Termin realizacji 90 dni od podpisania umowy

	




UWAGA! WSZYSTKIE POLA MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE!






Dokument w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
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