
	
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, OKREŚLAJĄCE ZADADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA SLISKOŚCI ZIMOWEJ 
NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH


	standard
	Opis standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu nawierzchni opisanego standardem 
z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego 
powinny być usunięte (zlikwidowane)

	
	
	Po ustaniu opadów śniegu
	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego lub powzięcia informacji 
o wystąpieniu powyższego

	II
	Jezdnia odśnieżona na całej długości
 i szerokości.
Jezdnia posypana na całej długości 
i szerokości.

Chodniki odpłużone i posypane
	Dotyczy jezdni:
- śnieg luźny może zalegać

- błoto pośniegowe może występować

- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o gr. 
nieutrudniającej ruchu

Chodniki

	 
do 4 godz.

do 4 godz.


do 6 godz.


do 8 godz.

	
- gołoledzi

- szronu

- szadzi

- lodowicy

- śliskości pośniegowej
	
do 3 godz.

do 3 godz.

do 3 godz.

do 4 godz.

do 4 godz.

	III
	Jezdnia odśnieżona na całej długości 
i szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej
- zatokach autobusowych 
- łukach pionowych i poziomych
- mostach.

Chodniki odpłużone i posypane.
	Dotyczy jezdni:
- śnieg luźny może zalegać

- błoto pośniegowe może występować

- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o gr. nieutrudniającej ruchu

Chodniki

Pobocza

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godz.
	
do 6 godz.

do 6 godz.

do 6 godz.



do 8 godz.

do 12 godz.

	
- gołoledzi

- szronu

- szadzi

- lodowicy

- śliskości pośniegowej
	
do 6 godz.

do 6 godz.

do 6 godz.

do 6 godz.

do 6 godz.





