Załącznik nr 1 do SIWZ


Formularz specyfikacji technicznej

Marka i model oferowanego samochodu:

.................................................................................................................

	Parametry wymagane
	Potwierdzenie spełnienia warunku

	1
	2

	I. Nadwozie
	

	1. Typu mikrobus z izolacją termiczną i akustyczną, tylne drzwi   

    otwierane na boki.
	

	2. Cały przeszklony.
	

	3. Przystosowany do przewozu dziewięciu osób w pozycji     

    siedzącej.
	

	4. Wysokość przedziału pasażerskiego min 1370 mm.
	

	5. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu.
	

	6. Szyba przesuwana w dziale pasażerskim.
	

	7. Lakier w kolorze srebrny metalik.
	

	8. Centralny zamek wszystkich drzwi.
	

	9. Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe.
	

	II. Silnik
	

	1. Nowoczesny zasilany olejem napędowym z  turbodoładowaniem, 
    elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną    

    pracę w ruchu miejskim.
	

	2. Silnik o mocy minimum 100 km. 
	

	III. Zespół napędowy
	

	1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana.
	

	2. Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny.
	

	3. Napęd na koła przednie lub tylnie.
	

	4. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej.
	

	IV. Zawieszenie
	

	1. Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie oraz odpowiedni komfort transportu osób. 
	

	V. System hamulcowy
	

	1. Ze wspomaganiem.
	

	2. Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas 
    hamowania i ASR – system zapobiegający poślizgowi kół przy   

    ruszaniu.
	

	VI. Układ kierowniczy
	

	1. Ze wspomaganiem.
	

	VII. Wyposażenie pojazdu
	

	1. Wyposażony w dwa komplety opon (zimowe i letnie) wraz                
     z felgami.
	

	2. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe 
     pasy bezpieczeństwa i zagłówki.
	

	3. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny 
    boczne.
	

	4. Instalacja audio, radioodtwarzacz CD + min 4 głośniki.
	

	VIII. Ogrzewanie i wentylacja
	

	1. Klimatyzacja manualna.
	

	2. Ogrzewanie wnętrza pojazdu za pomocą min. dwóch       

    wymienników ciepła.
	

	IX. Ubezpieczenie
	

	1. Pełen pakiet ubezpieczeniowy OC, NW, AC.
	

	X. Warunki gwarancji
	

	1. Gwarancja na podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące. 
	

	2. Gwarancja na perforację nadwozia minimum 10 lat.
	


Uwaga! 

· parametry określone w kolumnie 1 są warunkami granicznymi – wymaganymi,

· na potwierdzenie czy wykonawca spełnia warunki zawarte w kolumnie 1 należy wpisać w kolumnie 2 słowo „TAK”.

· brak opisu w kolumnie 2 „potwierdzenie spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru.

.............................................. , dnia ................                                          ...........................................................

                                                                                                                (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy)

