Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
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Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest ulepszenie istniejącej konstrukcji jezdni drogi gminnej nr 104550L z obustronnymi poboczami gruntowymi, w miejscowości Władysławów od km 0+000 do km 1+565,50. Na całym odcinku droga przebiega przez tereny rolne pól uprawnych oraz zabudowy zagrodowej. Droga o szerokości 4,0- 5,0 m o przekroju szlakowym, z jezdnią 
o nawierzchni bitumicznej oraz kruszywa, w złym stanie technicznym. System odwodnienia 
w postaci rowów wymaga remontu z powodu ich zamulenia i zakrzewienia.
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace budowlane: rozbiórka istniejącej konstrukcji zjazdów, zdjęcie urodzajnej warstwy ziemi (humusu), wykonanie robót ziemnych, przebudowa nawierzchni jezdni polegająca na ułożeniu warstw ścieralnej oraz wiążącej i wyrównawczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, wykonanie poboczy jezdni 
z kruszywa naturalnego, odtworzenie istniejących rowów odwadniających i wymianę istniejących przepustów drogowych, przebudowa zjazdów zwykłych oraz skrzyżowań. Jezdnia drogi o szerokości 5,50 m została zaprojektowana w granicach istniejącego pasa drogowego. 
Planowane pobocza (2x0,75m) będą wykonane z kruszywa naturalnego. Droga odwadniana będzie powierzchniowo do przydrożnych rowów trapezowych, dzięki zastosowaniu odpowiednich spadków jezdni. Wszelkie operacje prowadzone będą z użyciem ciężkiego sprzętu w dobrym stanic technicznym, w porze dziennej. Tereny składowania materiałów budowlanych i miejsca postoju maszyn budowlanych będą zabezpieczone przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu. Baza i teren budowy będą wyposażone w środki neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych. Powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w wyraźnie oznaczonych pojemnikach a następnie odbierane przez uprawnione podmioty. Ścieki socjalno- bytowe będą gromadzone w szczelnych przenośnych bezodpływowych toaletach. Nie jest planowana wycinka drzew i krzewów.



