Maków Mazowiecki, dnia 27 października 2011 r.
Załącznik do SIWZ i umowy 

na wykonanie zamówienia

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do przeprowadzenia ponownej klasyfikacji gruntów poddanych naturalnej sukcesji leśnej oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencyjnego.
1) Zakres prac obejmuje teren gminy SYPNIEWO i stanowi 927 działek o łącznej powierzchni do przeklasyfikowania wynoszącej 356 ha.
2) Podstawa formalno – prawna wykonania prac:

a) ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz.1287 j. t. ze zm.),
b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 1956r. Nr19, poz. 97  ze zm.),

c) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 ),

d) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 1999r. Nr30, poz.297 ) ,  

e) zarządzeniem nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 16.06.1956 r. w sprawie zasad i metod technicznych wykonywania klasyfikacji gruntów oraz wymaganych kwalifikacji dla osób przeprowadzających tę klasyfikację łącznie z instrukcją w sprawie przeprowadzania klasyfikacji gleboznawczej gruntów i aneksem do tej instrukcji (Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa nr 11/56, poz. 62),

f) zarządzenie nr 16 z dnia 3 listopada 2003 r. Głównego Geodety Kraju w sprawie wytycznych techniczno – organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, wprowadzające instrukcję G-5 – Ewidencja gruntów i budynków,

3) System informatyczny prowadzenia operatu ewidencyjnego:
a) część opisowa ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie EGBVWin, wersja – 6.02 ( „GEOBAZA”, Lębork),
b) część geometryczna ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie EWMAPA dla Windows, wersja – 9,04 („GEOBID”, Chorzów) w postaci wektorowych map ewidencyjnych,

4) Do przeprowadzenia opracowania zostaną wykorzystane:

a) operaty ewidencyjne,

b) operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c) decyzje zezwalające na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i leśnych wraz z dokumentacją sporządzoną dla potrzeb postępowania administracyjnego,

d) mapa zasadnicza,

e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
f) plany urządzania lasu oraz uproszczone plany urządzania lasu,
g) dokumentacja geodezyjna, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzona dla potrzeb: geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, aktualizacji mapy zasadniczej, podziałów nieruchomości i innych postępowań administracyjnych,

h) rozporządzenia lub uchwały dotyczące użytków ekologicznych,
i) ustalenia zawarte w obowiązujących aktach prawnych dotyczących dróg publicznych,
j) punkty osnowy geodezyjnej,

5) Opracowanie obejmie czynności polegające na: 

a) dokonaniu analizy istniejącego operatu ewidencyjnego, w szczególności w zakresie porównania danych geometrycznych z danymi opisowymi w celu ewentualnej korekty danych,
b) przeprowadzeniu wywiadu terenowego mającego na celu: ogólne rozpoznanie terenu przeznaczonego do pomiaru, ustalenie stanu technicznego punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, stwierdzenie stopnia aktualności map przeznaczonych do wykorzystania, poprzez ich porównanie z terenem oraz opracowanie „mapy wywiadu”,
c) przeprowadzeniu terenowej weryfikacji użytków gruntowych,
d) dokonaniu pomiaru zmienionych użytków gruntowych oraz przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, które zostały poddane naturalnej sukcesji leśnej, 

e) wykonaniu na podstawie pozyskanych danych geodezyjnych rozliczenia powierzchni użytków i klas gruntów w działkach ewidencyjnych, z uwzględnieniem dokładności zapisu pól powierzchni tych działek w części opisowej operatu ewidencyjnego,
f) sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do aktualizacji części opisowej operatu ewidencyjnego,

6) W skład przedłożonej dokumentacji wejdzie operat techniczny zawierający: 
a) zasób bazowy:

· sprawozdanie techniczne,

· zawiadomienia o wszczęciu postępowania klasyfikacyjnego,

· protokół klasyfikacyjny z załącznikami,

· dokumentacja oględzin i pobrania próbek w celu ustalenia bonitacji, opisy odkrywek,

· szkice z prac pomiarowych,

· szkic klasyfikacyjny,

· dzienniki pomiaru,

· wykazy współrzędnych,

· mapa klasyfikacyjna,

· protokół z przeprowadzenia czynności kontrolnych przez inspektora ds. klasyfikacji gruntów,

b) zasób użytkowy:

· nośniki jednorazowego zapisu (CD-R) zawierające numeryczne opisy konturów użytków gruntowych i klas gruntów w formacie SWDE,

· wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek,

c) zasób przejściowy:

· zgłoszenie prac geodezyjnych,

· obliczenia,
· opracowane „mapy wywiadu”,
· rozliczenia powierzchni użytków i klas gruntów w działkach ewidencyjnych,

· szkic osnowy geodezyjnej z wykazem współrzędnych uzyskanych z ośrodka,

· kopie opisów topograficznych osnowy z adnotacją o stanie znaków,

· kopia upoważnienia klasyfikatora do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów

· inne dokumenty, które wykonawca uzna za istotne dla opracowania,

d) wyodrębnioną część do aktualizacji części opisowej operatu ewidencyjnego zawierającą wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek,
7) Dane numeryczne zostaną przekazane na nośnikach CD-R w dwóch egzemplarzach.
8) Operat techniczny zostanie skompletowany odrębnie dla każdego obrębu ewidencyjnego,
9) Do wszystkich spraw nie uregulowanych w niniejszych warunkach technicznych będą stosowane postanowienia instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków oraz wzory stanowiące załącznik do tej instrukcji, z wyjątkiem aneksu nr 3.
Zatwierdził: mgr inż. Józef Iwiński

        
                                                                                 
                       geodeta powiatowy

W załączeniu:

Wykaz działek i zmian powierzchni do przeklasyfikowania
łącznie z ilustracją graficzną 
odnośnie gruntów poddanych naturalnej sukcesji leśnej 

w gminie SYPNIEWO, określający szczegółowy
zakres informacji ilościowych do przeprowadzenia opracowania
Sporządził: GRZEGORZ BOCHENEK, tel. 29-7170755
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