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Brańsk, dnia 29 lipca 2024 r.
GMINA BRAŃSK 
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

RI.271.17.2024


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Brańsk”



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2


Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Gmina Brańsk, jako Zamawiający, udziela wyjaśnień dotyczących zapisów SWZ:


PYTANIE Nr 9:
Pkt. 10 Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie wady, nastąpi w ciągu 24 godzin, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 72 godzin od daty zgłoszenia wady, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, usterki. Awarie będą zgłaszane na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę. Czas reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku. – Prosimy o dodanie w postanowieniach dotyczących gwarancji, pkt 10 zał nr. 11b: „W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, okres ten może zostać przedłużony”. Obecne zapisy nie przewidują w ogóle możliwości przedłużenia terminu naprawy gwarancyjnej nawet jeżeli z przyczyn technologicznych wykonanie jej w okresie 14 dni roboczych było niemożliwe. Stąd sugerowane jest uelastycznienie zapisu tak, aby umożliwić Zamawiającemu reakcję adekwatną do danej sytuacji”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 9:
[bookmark: _Hlk172903682]Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt 2  Inne wymagania dotyczące dostawy - ppkt 10 załączników Nr 10, 11a, 11b i 12 do SWZ.
Otrzymuje on brzmienie: „Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie wady, nastąpi w ciągu 24 godzin, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 72 godzin od daty zgłoszenia wady, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, usterki. Awarie będą zgłaszane na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę. Czas reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, zatwierdzony przez Zamawiającego, okres ten może zostać przedłużony”








PYTANIE Nr 10:
Pkt. 11 Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad, usterek, termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o rzeczywisty czas niesprawności przedmiotu zamówienia liczony w zaokrągleniu do pełnego dnia niesprawności. – Prosimy o dodanie zapisu o przedłużenie gwarancji w przypadku niewywiązania się z terminu naprawy zawartym w pkt. 10. Ze względu na złożoność przedmiotu trudno oszacować niezbędność ilość dni do przedłużenia gwarancji. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 10:
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE Nr 11:
Za zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, lub w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 5 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, - Prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego standardu 0,1% za każdy dzień zwłoki ponad wskazany termin 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 11:
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE Nr 12:
[bookmark: _Hlk172904268]Prosimy o wykreślenie punktu a) „Długość zabudowy 4000mm” jako sprzecznego z treścią punktu e) „Długość urządzenia (od środka zaczepu do tylnej rolki prowadzącej) min. 4000 mm”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 12:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie punktu „a) Długość zabudowy 4000mm”

PYTANIE Nr 13:
Prosimy o dopuszczenie elementów urządzenia wykonanych z odlewów staliwnych, których wytrzymałość nie odbiega od stalowych elementów spawanych, a dodatkowo jest pozbawione naprężenia jakie powstaje w konstrukcji przy jej spawaniu.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 13:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Brak zgody na zmianę zapisu Zamawiający motywuje tym, iż element stalowy, przy uszkodzeniu mechanicznym, podlega wymianie w całości, co wiąże się z większym kosztem, natomiast element spawany, w takiej sytuacji, można naprawić poprzez spawanie – co stanowi niższy koszt.

PYTANIE Nr 14:
[bookmark: _Hlk172902334]Wnosimy o zastąpienie zapisu pkt.5 „Pojazd musi być w dniu dostawy gotowa do pracy i przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, z pełnym w 100% zbiornikiem paliwa„ na zapis „Pojazd musi być w dniu dostawy gotowy do pracy, z pełnym w 100% zbiornikiem paliwa i dostarczony wraz z kompletem dokumentów, umożliwiających rejestrację w wydziale komunikacji”. Pozostawienie zapisów w obecnej formie, spowodowałoby konieczność dostawy pojazdu już zarejestrowanego, co skutkowałoby brakiem spełnienia zapisu, mówiącym, że pojazd musi być fabrycznie nowy. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 14:
[bookmark: _Hlk172904387]Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt 2  Inne wymagania dotyczące dostawy w ppkt 5 załączników Nr 11a i 11b do SWZ.
Otrzymuje on brzmienie: „Pojazd musi być w dniu dostawy gotowy do pracy, z pełnym w 100% zbiornikiem paliwa i dostarczony wraz z kompletem dokumentów, umożliwiających rejestrację w wydziale komunikacji”.

PYTANIE Nr 15:
Czy zamawiający dopuszcza urządzenie hakowe fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2023? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 15:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIE Nr 16:
[bookmark: _Hlk172904697]Czy zamawiający akceptuje, że samochód wielofunkcyjny zostanie dostarczony od autoryzowanego dystrybutora pojazdów danej marki w Polsce lub oficjalnego dystrybutora urządzeń hakowych danej marki, a nie maszyn budowlanych, 	przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków. Dostarczenie pojazdu od dystrybutora maszyn budowlanych wyklucza taką realizację
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 16:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE Nr 17:
Pkt c) Podajnik metalowy ze stali nierdzewnej - wnosimy o dopuszczenie podajnika taśmowego materiału (jest to najczęściej stosowany i zarazem najpopularniejszy system transportu materiału w posypywarkach różnych producentów). Podajnik taki zapewnia dobrą jakość posypywania jest skuteczny i tani w eksploatacji. W przypadku nie uwzględnienia prośby proszę o obiektywne wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie chce dopuścić powszechnie stosowanego rozwiązania   
(taśma gumowa) i skłania się ku niesprawdzonemu rozwiązaniu, które skutecznie eliminuje te powszechnie stosowane. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 17:
Zamawiający nie dopuszcza podajnika taśmowego gumowego. 
Zdecydowanie podajnik metalowy jest trwalszy i bezobsługowy. Podajnik taśmowy jest awaryjny i często ulega zerwaniu.

PYTANIE Nr 18:
[bookmark: _Hlk172905670]Pkt. h) Talerz rozsypujący o średnicy 600mm z 8 wymiennymi łopatkami – wnosimy o dopuszczenie talerza o wymiarach min. 580mm i min 6 wymiennymi łopatkami – taka zmiana nie obniża jakości posypywania, natomiast wymagana szerokość posypu jest zachowana. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 18:
Zamawiający dopuszcza talerz o wymiarach min. 580mm i min 6 wymiennymi łopatkami.

PYTANIE Nr 19:
Wnosimy o zmianę zapisu w § 5 ust. 10, ust. 11 na poprawny przedmiot umowy tj. wywrotki oraz samochodu wielofunkcyjnego. Obecnie w PPU jest mowa o koparko-ładowarce. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 19:
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SWZ w powyższym zakresie.


W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SWZ.
Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. 




Z uwagi na ich zakres, charakter oraz termin wprowadzenia nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

Z-ca Wójta Gminy Brańsk
/-/ Monika Falkowska
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