



Załącznik nr 6.2 do SWZ


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (składany wraz z ofertą) 

pn.: Rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

dla część nr 1 zamówienia pn. Zakup wraz z dostawą koparko-ładowarki 

		

WYKONAWCA: 	……………………………………………………………
		……………………………………………………………
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamawianiu w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Zakup wraz z dostawą koparko ładowarki oferuję:
Ciągnik rolniczy i osprzęt o poniższych parametrach 
Marka ……………………
Model …………………….
Rok produkcji……………..

	
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEJ 
KOPARKO-ŁADOWARKI
	ODPOWIEDŹ TAK/NIE
lub
 OPIS JEDNOZNACZNY ODPOWIADAJĄCY NA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

	I
	Dane ogólne
	

	1.
	Koparko-ładowarka fabrycznie nowa, nie starsza niż z 2026r., spełniająca polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Wykonawca razem z dostawą ciągnika dostarczy Zamawiającemu wszystkie instrukcje obsługi oraz wszelkie inne wymagane dokumenty w szczególności: kartę gwarancyjną, dokumenty gwarancyjne na zamontowane: sprzęt/urządzenia przekazane Wykonawcy przez producenta, jeśli nie są objęte gwarancją Wykonawcy, świadectwo zgodności, instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu oraz sprzętu i urządzeń, wystawione przez ich producentów, certyfikaty i atesty, ważną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego – o ile dotyczy, inne, jeśli są wymagane.

	TAK/NIE

	
	Dane techniczne
	

	II
	Silnik
	

	2.
	· moc znamionowa – minimum 110 KM,
· pojemność silnika – minimum 3,5l 
· silnik spełniający normy emisji spalin minimum STAGE V lub równoważna
· liczba cylindrów – minimum 4
	………………..KM
………………..cm3

 TAK/NIE
  TAK/NIE

	III
	Wymiary i masa
	

	3.
	Maksymalna masa robocza poniżej 10t
	……………………..kg

	4.
	Wysokość maksimum - 3200 mm

	……………………..mm

	5.
	Szerokość – nie większa niż 2550 mm

	……………………..mm

	6.
	Głębokość kopania minimum 5,6m
	……………………..m

	IV
	Napęd
	

	7.
	· napęd na 4 koła
	TAK/NIE

	V
	Układ hydrauliczny
	

	8.
	·  Maksymalny przepływ oleju 170l/min
·  Pompa wielotłoczkowa
	TAK/NIE
TAK/NIE

	VI
	Osprzęt
	

	9.
	· Sterowanie za pomocą joysticków
·  Szybkozłącze koparkowe mechaniczne
	TAK/NIE
TAK/NIE

	VII
	· Skrzynia biegów automatyczna
	

	10.
	· Ilość biegów – minimum 4 do przodu i 3 do tyłu
· prędkość transportowa minimum 38km/h
	TAK/NIE
TAK/NIE

	VIII
	· Kabina
	

	11.
	· Wentylowana, ogrzewana
· Fotel operatora amortyzowany, regulowany z pasem bezpieczeństwa
· lampy robocze i lampa ostrzegawcza na dachu kabiny
· radio
	TAK/NIE
TAK/NIE

TAK/NIE

	IX
	Wyposażenie
	

	12.
	· Łyżka ładowarkowa minimum 6w1 z widłami i zębami o pojemności minimum 1,0m3
· Łyżka koparkowa 400mm
· Łyżka koparkowa 600mm
· Łyżka skarpowa 1500mm
· Gaśnica
· Apteczka
	
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

	X
	Wymagania gwarancyjne i serwisowe

	

	13.
	· Oferowana przez wykonawcę koparko-ładowarka powinna spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia, a także posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
· Koparko-ładowarka przeznaczona jest do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
· Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji producenta na okres min. 24 m-cy na dostarczoną koparko-ładowarkę (kryterium oceny ofert), z limitem mth min. 2000 w czasie trwania gwarancji, liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru maszyny.
· Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca
· Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia, nie wliczając dni ustawowo wolnych.

	





TAK/NIE


Oferuję …..….miesięcy gwarancji i rękojmi na ciągnik (zgodnie z deklaracją w systemowym formularzu ofertowym w kryterium oceny ofert)


	14.
	Odległość punktu serwisu nie większa niż 100 kilometrów.
	TAK/NIE

	15. 
	Termin realizacji 60 dni od podpisania umowy
	TAK/NIE






						………………………………………………….
Dokument w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
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