Załącznik nr 2
KOSZTORYS OFERTOWY

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	
	Kosztorys
	[bookmark: _GoBack]Rokietnica Wola – budowa oświetlenia
	

	1
	Element
	Budowa linii kablowej
	

	1.1
	KNNR 5/701/2
	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	m3
	8,00
	
	

	1.2
	KNNR 5/707/3
	Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie, kabel do 2,0 kg/m, przykrycie folią
	m
	25,00
	
	

	1.3
	KNNR 5/717/3
	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach
	m
	10,00
	
	

	1.4
	KNNR 5/717/7
	Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach
	m
	6,00
	
	

	1.5
	KNNR 5/702/2
	Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kategorii III
	m3
	7,20
	
	

	1.6
	KNNR 5/302/3
	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n. 4 żyłowy
	odcinek
	1
	
	

	2
	Element
	Budowa linii napowietrznej
	
	
	
	

	2.1
	KNNR 5/1415/2
	Zabezpieczenie podziemnej części słupów
	m2
	12,50
	
	

	2.2
	KNNR 5/903/1
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy, żerdź E-10,5/4,3
	słup
	2,00
	
	

	2.3
	KNNR 5/903/1
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy, żerdź E-10,5/6
	słup
	3,00
	
	

	2.4
	KNNR 5/603/1
	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach, bednarka do 120 mm2
	m
	16,00
	
	

	2.5
	KNNRW 9/1315/7
	Prostowanie słupów i mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych, tabliczki ostrzegawcze
	słup
	5,00
	
	

	2.6
	KNNR 5/902/5
	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej n.n., śruba hakowa
	szt.
	5,00
	
	

	2.7
	KNNR 5/905/1
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 2x25 mm2
	km
	0,169
	
	

	2.8
	KNNR 5/902/7
	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej n.n., ogranicznik przepięć, z balkonu podnośnika
	szt.
	3,00
	
	

	2.9
	KNNR 5/1002/1
	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie, wysięgnik do 15 kg
	szt.
	5,00
	
	

	2.10
	KNNR 5/1004/2
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 50W
	szt.
	5,00
	
	

	2.11
	KNNR 5/902/6
	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej n.n., bezpiecznik SV 29.253
	szt.
	5,00
	
	

	2.12
	KNNR 5/605/8
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III
	m
	36,00
	
	

	2.13
	KNNR 5/605/2
	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III
	m
	48,00
	
	

	2.14
	KNNR 5/1304/1
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	szt.
	1,00
	
	

	2.15
	KNNR 5/1304/2
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny
	szt.
	2,00
	
	

	3
	Element
	Obsługa geodezyjna, sporządzenie dokumentacji odbiorowej
	

	3.1
	Kalkulacja własna
	Obsługa geodezyjna
	kpl.
	1
	
	

	3.2
	Kalkulacja własna
	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
	kpl.
	1
	
	

	
Kosztorys netto        VAT 23%
Kosztorys brutto
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