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Zał. Nr 2 - Wzór umowy
Zamawiający: 

GMINA BRZYSKA

38-212 Brzyska 1

tel. 13 4262943
fax. 13 4460107
strona internetowa: www.brzyska.pl
Oznaczenie sprawy: B.ZO.4.2024
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu 
…………….r. pomiędzy Gminą Brzyska, 38-212 Brzyska 1, NIP 6851600269, REGON 370440270, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Waldemara Piętę - Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Janiny Wolskiej,
 upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego, 

….................................................................................................................................................................NIP ….................................. REGON ….............................................. zwaną dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez:

1................................................................................................

2. ….........................................................................................

o następującej treści:

Podstawa prawna

§ 1

1. W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej realizowanej na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku oraz regulaminu udzielania zamówień w Gminie Brzyska, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, którym jest:

Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzyska w celu zwalczania i zapobiegania zagrożeń.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, priorytetu FEPK.02 Energia i środowisko Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu Typy projektów:  Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych) zwana dalej PRZEDMIOTEM UMOWY, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr. B.ZO.4.2024.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z :

-  ofertą z dnia  ………………..2024 r.

Przedmiot Umowy

§ 2

Część 1

Zakup wraz z dostawą zestawu akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych. 

Skład zestawu i parametry narzędzi:

1. Nożyce hydrauliczne – 1 szt.:

· Klasa zdolności cięcia : K wg EN 13204

· Siła cięcia: min. 1300 kN

· Maksymalne rozwarcie ostrzy : minimum 180 mm

· Ciśnienie robocze urządzenia:  do 72MPa

· Ostrza tnące zamontowane pod kątem 30 stopni w stosunku do osi podłużnej narzędzia 

· Waga wraz z akumulatorem nie większa niż 22 kg.

· Narzędzie musi posiadać dwa tryby pracy, które umożliwiają przełączanie między trybem wysokiej i niskiej prędkości narzędzia, aby zapewnić optymalną kontrolę podczas akcji ratowniczej.

· Narzędzie musi posiadać funkcję start/stop. Układ napędowy powinien automatycznie zatrzymywać się, gdy narzędzie nie pracuje lub po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia, aby oszczędzać pojemność akumulatora.

· Oświetlenie LED zasilane z głównego akumulatora, oświetlające ostrza tnące po obu stronach.

· Dwa tryby pracy tryb pierwszy tryb treningowy/pokazowy oraz drugi tryb PENTHEON uruchamiający pełną moc silnika.

· Dioda informująca o sprawności urządzenia

· Wbudowany bluetooth współpracujący z dedykowaną aplikacją pozwalający na sprawdzenie parametrów narzędzia w czasie rzeczywistym.

· Możliwość pracy pod wodą

2. Rozpieracz ramieniowy - 1 szt.:

• Minimalna siła rozpierająca 25 mm od końcówek (wg EN13204) nie mniejsza niż 43 kN.

• Rozwarcie ramion nie mniejsze niż 700 mm.

• Maksymalna siła rozpierania na końcówkach stalowych (roboczych) nie mniejsza niż 280 kN.

• Maksymalna siła ciągnąca nie mniejsza niż 50 kN.

• Maksymalna siła ściskania nie mniejsza niż 55 kN.

• Waga wraz z akumulatorem nie większa niż 20,0 kg.

· Narzędzie musi być przystosowane do podpięcia łańcuchów lub posiadać odpowiednie adaptory.

• Narzędzie musi posiadać dwa tryby pracy, które umożliwiają przełączanie między trybem wysokiej i niskiej prędkości narzędzia, aby zapewnić optymalną kontrolę podczas akcji ratowniczej.

• Narzędzie musi posiadać funkcję start/stop. Układ napędowy powinien automatycznie zatrzymywać się, gdy narzędzie nie pracuje lub po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia, aby oszczędzać pojemność akumulatora.

• Oświetlenie LED zasilane z głównego akumulatora, oświetlające ramiona robocze po obu stronach.

• Zęby na końcówkach roboczych skierowane w przeciwną stronę dla optymalnej przyczepności w całym zakresie rozpierania.

· Dwa tryby pracy tryb pierwszy tryb treningowy/pokazowy oraz drugi tryb PENTHEON uruchamiający pełną moc silnika.

· Dioda informująca o sprawności urządzenia

· Wbudowany bluetooth współpracujący z dedykowaną aplikacją pozwalający na sprawdzenie parametrów narzędzia w czasie rzeczywistym.

· Możliwość pracy pod wodą.

3. Akumulator Li-lon - 2 szt. ( dedykowane do oferowanych narzędzi ):

· Akumulatory tego samego producenta co narzędzia,

· Stopień ochrony IP urządzenia: min. IP 67,

· Pojemność nie mniejsza niż 8Ah,

· Wskaźnik naładowania.
4. Ładowarka sieciowa lub samochodowa 100V-230V - 2 szt. ( dedykowana do oferowanych  akumulatorów wraz kablami zasilającym ).

Wszystkie elementy zestawu jednego producenta, fabrycznie nowe. Elementy muszą ze sobą współpracować.

Część 2

Zakup wraz z dostawą kamery termowizyjnej.

Zestaw zawiera:

Kamera termowizyjna, bateria (2 szt.), ładowarka do baterii, pasek do smyczy, zasilacz, drukowana dokumentacja w języku polskim, kabel USB.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dane obrazowania i optyki: 

Wyświetlacz min 3 cale LCD, min 320 × 240 pikseli, podświetlany

Tryby obrazu:

Tryb strażacki NFPA jako domyślny,

Czarno-biały tryb strażacki,

Tryb ogniowy,

Tryb poszukiwawczo-ratowniczy,

Tryb wykrywania ciepła,

Tryb wykrywania zimna,

Tryb analizy budynku

Pomiary:

Zakres pomiaru temperatur:

Od min  –20°C do +150°C

Od min 0°C do +500°C

Dokładność ±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia

od 10°C do 35°C

Analiza pomiarów:

Pomiar punktowy 

Izoterma  - Tak

Automatyczne rozpoznawanie ciepła

Tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw)

Obrazowanie:

Rozdzielczość w podczerwieni 160 × 120 pikseli

Czułość termalna mniejsza niż 100 mK w temp +30°C

Pole widzenia w stopniach  od 47° ×  od 35°

Częstotliwość odświeżania obrazu min 9 Hz

Detektor-  Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej (FPA), 

Czas rozruchu poniżej 30 sek. 

Czas rozruchu z trybu uśpienia poniżej 10 sek.

Kamera wizyjna:

Wbudowana kamera cyfrowa min 640 × 480 pikseli

Kamera cyfrowa min 73° × 61°, dostosowuje się do obiektywu IR

Czułość co najmniej 10 lux

Interfejs transmisji danych:

Interfejs-  USB Micro

USB -      USB Micro-B

System zasilania:

Bateria i czas pracy – bateria LI Ion , min 4 godziny pracy po pełnym naładowaniu

Ładowanie - Jednokanałowa ładowarka + ładowanie kamery poprzez port USB

Czas ładowania max 2 godziny do 90% pojemności baterii,

Status ładowania wskazywany przez LEDy (migający - ładowanie, stały - bateria

naładowana)

Temperatura ładowania od 0°C do 45°C

Dane środowiskowe:

Zakres temperatur pracy

od –10°C do +55°C

+85°C: min 15 minut

+150°C: min 10 minut

+260°C: min 3 minuty

Temperatura magazynowania - od –40°C do +70°C

Współczynnik Ochrony - min IP 67 

Odporność na upadek -  min 2 m na beton 

Dane fizyczne:

Waga kamery z baterią max 1  kg

Wymiary kamery (dł. ×szer. × wys.) min 250 × min 105 ×min  90 mm

Terminy realizacji dostawy
§ 3.

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia:
Część 1 - 100 dni od podpisania umowy, część 2 – 100 dni od podpisania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4
Część 1
1. Z tytułu realizacji dostawy Wykonawca otrzymywał wynagrodzenie wskazane w ofercie cenowej.
netto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................)

podatek VAT ............% .................. zł (słownie: ......................................................................................)

brutto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................),
Część 2
1.
Z tytułu realizacji dostawy Wykonawca otrzymywał wynagrodzenie wskazane w ofercie cenowej.

netto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................)

podatek VAT ............% .................. zł (słownie: ......................................................................................)

brutto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................),

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy
§ 5
1.
Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

2.
Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonywanie dostawy będzie Pan/i/ ……………................................... - ………………..………………. tel. sł. …………………………….

3.
Sprawującym nadzór nad świadczeniem dostawy ze strony Zamawiającego będzie Pan/i:............................................................................., tel. .........................................
Kary umowne

§ 6
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

1) Za dostarczenie Zamawiającemu towaru wadliwego, o nieodpowiedniej jakości w wysokości 3% wartości umowy, o której mowa § 5 ust. 2. Zamawiający, w takim przypadku ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć Wykonawcy karę o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2.

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy, wymienionego w § 5 ust. 2 umowy.

2. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego kary umowne, jeśli kary nie pokrywają wysokości szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.

Odstąpienie od Umowy

§ 7
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:
1) 
Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2) 
Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3)
Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Postanowienia końcowe

§ 8
1. 
Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:
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