**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Znak postępowania: SE.271.3.2022**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa wraz z transportem
	i rozładunkiem w roku 2022 cementu przeznaczonego do przygotowania mieszanki betonowej w ilości około 812 ton. Cement portlandzkipopiołowy luzem spełniający obowiązujące normy. Podana ogólna ilość cementu jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez roszczeń Wykonawcy.
	2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
	w godzinach 800– 1500.

Miejsce dostawy: **Urząd Gminy Brańsk, Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk.**

* 1. **Najniższa ilość cementu, jaką zamawiający może zamówić jednorazowo wynosi około 27 ton**
	2. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44111200 - Cement.

* 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do **30 listopada 2022r.**
	2. Wymagane parametry cementu:
1. **cement portlandzki popiołowy (CEM II, A-V);**
2. **klasa wytrzymałości 42,5R;**
3. **wysoka wytrzymałość wczesna;**
4. **spełniające obowiązujące normy tj. PN-EN 197-1, PN-EN 197-2, PN-B-19707**