Załącznik nr 2
[bookmark: _GoBack]KOSZTORYS OFERTOWY

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	
	Kosztorys
	Czelatyce stacja transformatorowa nr 3 – dobudowa oświetlenia
	

	1
	Element
	Budowa linii napowietrznej
	

	1.1
	KNNR 5/903/1
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/6 
	słup
	5
	
	

	1.2
	KNNRW 9/904/6
	Montaż tabliczek numeracyjnych i ostrzegawczych
	szt.
	10
	
	

	1.3
	KNNR 5/903/4
	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, hak wieszakowy z uchwytem
	szt.
	10
	
	

	1.4
	KNNR 5/905/1
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm2
	km
	0,251
	
	

	1.5
	KNNR 5/1002/1
	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie, wysięgnik jednoramienny 0,5 m 5*
	szt.
	6
	
	

	1.6
	KNNR 5/203/1
	Przewody kabelkowe wciągane w wysięgniku YDY 3x2,5 mm2
	m
	15
	
	

	1.7
	KNNR 5/1004/2
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 40W
	szt.
	6
	
	

	1.8
	KNNR 5/906/2
	Montaż oprawy bezpiecznikowej SV 29.253
	szt.
	6
	
	

	1.9
	KNNR 5/902/7
	Montaż Konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, ogranicznik przepięć
	szt.
	1
	
	

	1.10
	KNNR 5/605/2
	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III
	m
	38
	
	

	1.11
	KNNR 5/907/5
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III
	m
	18
	
	

	1.12
	KNNR 5/1303/1
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
	pomiar
	1
	
	

	1.13
	KNNR 5/1303/2
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
	pomiar
	5
	
	

	1.14
	KNNR 5/1304/1
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	szt.
	1
	
	

	                                                                                                              Razem element: Budowa linii napowietrznej
	

	2
	Element
	Różne
	

	2.1
	Kalkulacja własna
	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
	kpl.
	1
	
	

	2.2
	Kalkulacja własna
	Dopuszczenie do prac przez PGE
	kpl.
	1
	
	

	2.3
	Kalkulacja własna
	Wycinka drzew i obcinanie gałęzi
	kpl.
	1
	
	

	                                                    Razem element: Różne
	

	
Kosztorys netto        VAT 23%
Kosztorys brutto
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