
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składnia ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres prac opracowania dokumentacji obejmuje:
1. Koncepcja wraz z wizualizacją wnętrza oraz elewacji zewnętrznej budynku, a także zagospodarowania terenu wokół budynku                            - 1 egz. (wersja papierowa)
2. Projekt zagospodarowania terenu                                          - 4 egz. (wersja papierowa)
3. Projekt architektoniczno-budowlany                                     - 4 egz. (wersja papierowa)
4. Projekt techniczny i wykonawczy w podziale na poszczególne branż
                                                                                               - 4 egz. (wersja papierowa)
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót             - 2 egz. (wersja papierowa)
6. Przedmiar robót w podziale na poszczególne branże            - 2 egz. ( wersja papierowa)
7. Kosztorys inwestorski w podziale na poszczególne branże  - 2 egz. ( wersja papierowa)
8. Informacja BIOZ  				                    - 1 egz. ( wersja papierowa)
9. Wersja elektroniczna dokumentacji  		                    - 1 egz. 
[bookmark: _Hlk188524514]Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 20 maja 2025 r. 
Podstawowe dane i zakres prac dotyczących budowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowiecki wraz z infrastrukturą techniczną obejmował będzie między innymi: 
Obiekt 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę. 
Technologia wykonania – tradycyjna: ściany murowane (zewnętrzne ocieplone w systemie BSO), stropy żelbetonowe wylewane (nad salą konferencyjną o udziale szkieletowym żelbetowym)/alternatywnie stropy płytowe lub gęstożebrowe na belkach żelbetonowych sprężonych, stropodach.
Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie ternu przy budynku oraz dostosowanie ilości miejsc parkingowych. 
Ogólne założenia funkcjonalne budynku: 
Parter: sala konferencyjna z zapleczem, sterownia, szatnia, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia  gospodarcze, pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia węzła cieplnego.
I piętro i II piętro – pokoje biurowe, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze. 
Szczegółowy rodzaj, ilość, wielkość i rozmieszczenie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach zostanie ustalony na etapie sporządzania koncepcji. 
Szerokość budynku - ok. 13,5 m
Długość budynku – ok. 37 m  
Max. wysokość budynku 12 m
Liczba kondygnacji;
· podziemnych – 0
· nadziemnych – 3  
Powierzchnia sali konferencyjnej – min. 200 m2
Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem to m.in.: 
· instalacja wod.-kan. 
· Instalacja c.o. wraz z węzłem cieplnym,
· Instalacja hydrantów wewnętrznych,
· Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
· Instalacja klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, 
· Instalacja oświetlenia ogólnego,
· Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
· Instalacja oświetlenia awaryjnego,
· Instalacja gniazd i zasilania urządzeń,
· Instalacja komputerowa,
· Instalacja monitoringu CCTV,
· Instalacja alarmowa SSWiN,
· Instalacja kontroli dostępu KD,
· Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP,
· Instalacja odgromowa, 
· Oświetlenie zewnętrzne,
· Drenaż opaskowy. 
Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia, w tym poszczególne jej części, służyć będzie:
a) opisowi przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane.
b) uzyskaniu pozwolenia na budowę
c) wykonaniu robót budowlanych dla realizacji zadania jak w tytule zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest także uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem niezbędnych dokumentów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń i opinii (z wyłączeniem pozwolenia na budowę) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją projektu.
