Załącznik nr 2

ŚDS.280.03.2016 do zaproszenia do składania ofert   
 w trybie zapytania o cenę

Środowiskowy Dom samopomocy

w Makowie Mazowieckim

**Szczegółowe parametry techniczne jakie powinien spełniać oferowany samochód:**

1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2016
2. Van lub kombi (9 – osobowy), rok produkcji 2016,
3. Pojemność silnika od 2000 cm³do 2500 cm³
4. Rodzaj paliwa-olej napędowy,
5. Rozstaw osi [mm]: 3000,
6. Skrzynia biegów 5 stopniowa, manualna,
7. Kolor nadwozia do uzgodnienia,
8. Kolor siedzenia do uzgodnienia,
9. Kolor podłogi do uzgodnienia,
10. Pojazd z pełnym bakiem paliwa.

Wyposażenie podstawowe:

**1. Nadwozie**

• zderzaki w kolorze nadwozia

• obudowa lusterek zewnętrznych i klamki drzwi w kolorze nadwozia

• lusterka zewnętrzne elektryczne regulowane i ogrzewane

• pełne przeszklenie przedziału pasażersko-ładunkowego

• drzwi przesuwne do przedziału pasażerskiego z prawej strony

• drzwi dwuskrzydłowe z oknami (ogrzewanymi) i wycieraczkami

• osłona chłodnicy z chromowaną listwą ozdobną

**2. Podwozie/ Zawieszenie/ Silnik**

• zawieszenie przednie niezależne: kolumny McPhersona, stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej

• zawieszenie tylne: niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

• koło zapasowe pełnowymiarowe

• obręcze kół stalowe 16’’

• norma emisji spalin Euro 6

• BlueMotion Technology – system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju,

system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania

z miejsca na wzniesieniach

**3. Bezpieczeństwo**

• ESP – system stabilizacji toru jazdy wraz z systemami ABS, EDS, ASR, MSR,

• system automatycznego hamowania po kolizji ( hamulec wielokolizyjny – pomaga

ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania)

• Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji

• hamulce tarczowe z przodu i z tyłu wentylowane

• bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

• tempomat

• światła do jazdy dziennej

• reflektory przednie halogenowe H7

• światła przeciwmgielne z przodu

• pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe. Trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych foteli w kabinie kierowcy)

• sygnalizacja informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera

w kabinie kierowcy

• zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser)

**4. Wnętrze**

• podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową

• osłony przeciwsłoneczne z lewej i prawej strony w kabinie kierowcy

• fotele kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy z regulacją wysokości

• siedzenia w 2 rzędzie pojazdu dzielone 2 +1/ możliwość szybkiego demontażu

• siedzenia w 3 rzędzie 3 miejscowe składane z możliwością demontażu

**Wyposażenie dodatkowe:**

• klimatyzacja „Climatic” z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy i przestrzeni ładunkowej, ogrzewanie przestrzeni ładunkowej

• parkowanie: czujniki parkowania w tylnym zderzaku

• wyświetlacz wielofunkcyjny, prędkościomierz, obrotomierz + czujnik zmęczenia – czarno biały wyświetlacz LCD

• fotel kierowcy z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

• okna w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie: przesuwne(II rząd) i stałe (III rząd)

• podłoga w przestrzeni pasażerskiej/ ładunkowej wyłożona wykładziną gumową

• radio

• światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem

• centralny zamek sterowany pilotem

- kluczyk składany – 1 sztuka,

- kluczyk nieskładany – 1 sztuka,

* wyposażony w trójkąt odblaskowy, apteczkę, gaśnicę, podnośnik, klucz do kół.