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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
0. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego
z wywrotką i betonomieszarką w systemie wymiennym”.

0. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
34142300-7 -Pojazdy samowyładowcze.

0. [bookmark: _GoBack]Wymagany termin wykonania zamówienia: 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

4. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Brańsk, Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk. W godzinach 730– 1530 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

5. Wymagane parametry techniczne samochodu ciężarowego z wywrotką
i betonomieszarką w systemie wymiennym

5.1.  Samochód ciężarowego z wywrotką i betonomieszarką w systemie wymiennym używany, rok produkcji od 2010.
5.2. Wymagane parametry:
WYMAGANE PARAMETRY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
1) samochód ciężarowy używany, rok produkcji nie niższy niż 2010;
2) maksymalny przebieg pojazdu: 350 000 km;
3) system szybkiej wymiany nadwozia;
4) pojazd min. 4 osiowy;
5) rodzaj paliwa: Diesel;
6) klimatyzacja.

WYMAGANE PARAMETRY BETONOMIESZARKI
1) pojemność geometryczna mieszalnika min. 8 m3;
2) 3 rynny redukcyjne.

WYMAGANE PARAMETRY WYWROTKI
1) pojemność wywrotki min. 10 m3,
2) jedno-stronny wywrot,
3) klapa hydraulicznie zabezpieczająca.

6. Wymagana gwarancja i rękojmia Wykonawcy: 1 miesiąc od podpisania protokołu dostawy 


7. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) formalności dotyczące rejestracją samochodu ciężarowego z wywrotką i betonomieszarką
w systemie wymiennym ponosi Zamawiający;
b)  samochód ciężarowy z wywrotką i betonomieszarką w systemie wymiennym powinna być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2010 r. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego. 
c) stan formalno-prawny:
1) w pełni udokumentowane legalne pochodzenie,
2) pojazd i urządzenia w 100% sprawne technicznie,  przygotowane do pracy,
3) gwarancja bez włączeń jeden miesiąc.

8. Wymagania dotyczące dokumentacji niezbędne przy przekazaniu pojazdu obejmują:
1) dokument potwierdzający, aktualny przebieg pojazdu wystawione przez autoryzowany serwis;
2) w przypadku gdy samochód jest sprowadzony dodatkowo wymagana jest faktura zawierająca dane o przebiegu pojazdu;
3) dokument potwierdzający stan techniczny pojazdu tj. dokument z przeglądu technicznego.  

9. Samochód ciężarowy z wywrotką i betonomieszarką nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy z wyłączeniem oznaczeń producenta. 
10. Samochód ciężarowy z wywrotką i betonomieszarką powinien być w pełni sprawny
i odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji
i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez wykonawcę osprzętu.


