Zamawiający: Powiat Makowski -  Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Krótka 3

06-200  Maków Mazowiecki

tel (29) 71 71 522  , fax (29)  71 71 522

Nr sprawy 340- 2/09
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane 

o wartości szacunkowej  powyżej 14.000 euro  i poniżej  5.150.000 euro
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
                  NR  2128W (od drogi nr 60) RÓŻAN- RZEWNIE-ŁAŚ                          (do drogi nr 61)                                                                                                                     od km 12+392 do km 21+392 , odcinek o długości 9,00 km
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Opracowała:

Justyna Groszyk

                                                                                                          Zatwierdził:


                                                   
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                            Zdzisław Soból
  INFORMACJE OGÓLNE

1.Na niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia , zwaną w dalszej treści „specyfikacją” składa się:

Rozdział  I  Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Formularz oferty przetargowej  wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

· Oświadczenie Wykonawcy  /druk/
· Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia /druk/

· Wykaz sprzętu / druk/

· Doświadczenie Wykonawcy /druk/

Rozdział III  Projekt umowy. 

Rozdział IV Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia:

· Przedmiary robót 
- Ślepy (ofertowy) kosztorys

- Szczegółowy przedmiar robót

         - Załącznik A do kosztorysu ofertowego –WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW
· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
· Rondo Rzewnie 

2. Postępowanie o zamówienie  jest prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych , zwanej dalej  „ustawą.” ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)     

3.  Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zm.) 

ROZDZIAŁ I 

 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 1.Zamawiający : Powiat Makowski -  Zarząd Dróg Powiatowych

                                       Adres:  ul. Krótka 3

                                       06-200  Maków Mazowiecki

                                      tel (29) 71 71 522  , fax (29)  71 71 522

1.1 Nazwa zamówienia:    Przebudowa  drogi powiatowej nr 2128W ( od drogi nr 60) RÓŻAN- RZEWNIE- ŁAŚ (do drogi nr 61) od km 12+392 do km 21+392 , odcinek o długości 9,00 km.
1.2 Oznaczenie postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZDP 340-2/09. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
2. Tryb udzielenia zamówienia:    Przetarg nieograniczony. 

2.1 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego :
     art. 39, 40,41  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

2.2.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) Art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tj. z 2007r.                  Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 maja 2006r. Nr 87, poz. 605 ze zm.),

2.3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

   -  Biuletyn Zamówień Publicznych 

   -  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim
      www.powiat-makowski.pl    
   - Tablica ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych
3.   Przedmiot zamówienia 
3.1  Rodzaj zamówienia - Roboty budowlane /o wartości szacunkowej  poniżej progów
                                           unijnych/
     3.2  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2128W (od drogi nr  60) Różan- Rzewnie- Łaś ( do drogi nr 
61) od km 12+392 do km 21+392, odcinek o długości 9,00 km

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót :
   I Roboty przygotowawcze:

1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja 

      powykonawcza.

     II Roboty ziemne:

1. Wykop w gruncie kat. III bez transportu: renowacja rowów przydrożnych zamulonych

1. 30 cm ; (2 x 9000 mb- 3050 mb) x 021 m3 /mb.

2. Wykop w gruncie kat. III z transportem nadmiaru na odkład; wykop w obrębie 

3. przebudowanego przepustu ; 12 m x 1/2 (1+3) x 1,2

4. Formowane nasypu z zagęszczeniem 80 % poz. 3

     III Roboty rozbiórkowe

1. Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej. Transport gruzu na odległość do 3  km.

2. Rozebranie obrzeży betonowych. Transport gruzu na odległość 3 km.

3. Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5. Transport gruzu na odległość 3 km.

4. Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego Ф 600 mm w km 15+605

5. Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni . Srednia grubość frezowania 4 cm z transportem urobku do 5 km.

IV Przepusty pod koroną drogi
1. Budowa przepustu z rur betonowych ф600 na ławie grub. 20 cm z kruszywa naturalnego

2. Ścinki czołowe z betonu B-15 Przy przepustach rurowych o średnicy :; 600 mm-2 szt; 800 mm -2 szt

3. Oczyszczanie przepustów z namułu Ф 600 mm.

4. Oczyszczanie przepustów z namułu Ф 800 mm.

5. Oczyszczanie przepustów z namułu Ф 1000 mm.

6. Oczyszczanie przepustów z namułu Ф 1500 mm.

V Podbudowa
1. Oczyszczanie i skropianie emulsją asfaltowa K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej

2. Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym KR-3; 

58180m2 X 0,0974 t/m2

VI Przebudowa skrzyżowania z drogą nr 2121W

1. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej grubości warstwy 8 cm z transportem urobku poza teren robót.

2. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 i podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm.

3. Obramowanie wyspy centralnej ronda R=5,00 m krawężnikiem granitowym 15x25 układanym na płask na ławie betonowej z oporem B-15 na podsypce cementowo piaskowej.

4. Podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie.

5. Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy wiążącej ścieranej.

6. Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.

7. Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 5 cm z BA o uziarnieniu 0/12,8.

8. Podbudowa grubości 24 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechaniczne pod nawierzchnie z kostki ( opaska na rondzie).

9. Nawierzchnia wyspy centralnej mini ronda z kostki granitowej w kolorze czerwonym na podsypce cementowo- piaskowej. Spoiny wypełnione miałem kamiennym.

10. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo –piaskowej grubości 3 cm na wysepkach dzielących.

VII Chodniki i zjazdy
1. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 i podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 3 cm.

2. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x 6 na ławie żwirowej

3. Podbudowa grubości 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, pod chodnik.

4. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej grubości 6 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kolor szary. 
VIII Nawierzchnia

1. Oczyszczanie i skropienie emulsją  asfaltową  K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej.

2. Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 4 cm z BA KR -3 o uziarnieniu 0/12,8

IX Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
1. Pionowe znaki drogowe z grupy A,C,D Tarcze foliowane – folia II generacji. Wielkość znaki średnie

2. Słupki ocynkowane do znaków drogowych.

Oznakowanie poziome

3. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych farbami odblaskowymi, 

      chemoutwardzalnymi.
4. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukowa odblaskowa: linie 

      segregacyjne i krawędziowe.
5. Oznakowanie punktowymi elementami odblaskowym  montowanymi w krawężniku obramowującym wyspę ronda. Rozstaw elementów co 0,5 m.

X Roboty wykończeniowe

1. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym grub. 6 cm; 9000 mb x0,75 m 
   +5950mb x 0,75m 
2.Uzupełnienie ziemi urodzajnej z nasadzeniem niskich krzewów w obrębie ronda.

   3.3. Wspólny  Słownik Zamówień   /CPV/

       NAWIERZCHNIA- CPV 45.23.32.20-7

4. Informacja o zamówieniach uzupełniających

1) Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
2)  Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
5.  Wymagania  dla  materiałów: 

  Materiały muszą spełniać wymagania określone w SST i aktualnie obowiązujących 
  normach . 

6. Podwykonawstwo : Wykonawca  może powierzyć podwykonawcom następujące roboty:  

1) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (chodniki, parkingi, zatoki, ścieżka rowerowa)

2) przebudowa elementów odwodnienia ulicy ( przykanaliki , studzienki ściekowe)

3) oznakowanie pionowe i  oznakowanie poziome grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi

 Pozostałe roboty składające się na przedmiot zamówienia wykonawca  zrealizuje samodzielnie. 

7. Termin wykonania zamówienia:  zakończenie robót  do  15.11.2009 r. termin  nieprzekraczalny) . Odbiór robót i rozliczenie budowy do 15.11.2009r. 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
    spełniania   tych  warunków.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający następujące warunki :
   8.1  . Potencjał ekonomiczno - finansowy
Wykonawca musi wykazać dysponowanie własnymi środkami finansowymi

(środki własne na rachunku lub kredyt , o ile środki z kredytu  nie są przeznaczone na

zrealizowanie innego konkretnego celu) lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż  2.500.000 zł.
Środki finansowe  podane w  zaświadczeniu z banku  w  walutach innych niż  PLN  będą przeliczane  wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia  zaświadczenia. 

   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia ( konsorcjum)  powyższy warunek  spełniają łącznie. 

   8.2. Potencjał  kadrowy: 

Składając ofertę Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany

kluczowy personel, odpowiedzialny za realizację zamówienia, posiadający wymagane

obwiązującymi przepisami uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanych stanowisk.:

	Lp
	Stanowisko
	Minimalna liczba osób
	Wymagane doświadczenie zawodowe

	1
	Kierownik budowy - Wymagane uprawnienia  budowlane do kierowania robotami  w specjalności drogowej *
	1
	Minimum 1 zadanie z zakresu budowy lub rozbudowy lub przebudowy dróg obejmujące wykonanie nawierzchni bitumicznych jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Drogowych



	Kierownik budowy  i kierownik robót  powinni być członkami Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej


* lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia ( konsorcjum)  powyższy warunek spełniają łącznie. 
8. 3.  Potencjał sprzętowy: 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym wykonanie robót zgodnie

z SST, a do oferty  załączy oświadczenie o treści zgodnej z  załącznikiem nr 3 , że  dysponuje ( w  rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r . Kodeks cywilny) co najmniej  niżej wymienionymi  jednostkami sprzętu.

	      Typ i charakterystyka sprzętu
	Minimalna wymagana

liczba jednostek

	Frezarka drogowa sterowane elektronicznie o głębokości

frezowania regulowanej w zakresie 0-10cm i o szerokości

frezowania: min 1,2 m
	1

	Szczotka mechaniczna
	1

	Wytwórnia (otaczarka) mieszanki mineralno-bitumicznej o

parametrach technicznych zgodnych z SST, o wydajności

min. 100 t/h
	kpl 1

	Układarka do mieszanki mineralno-bitumicznej

elektronicznie sterowana o zmiennej szerokości roboczej do 7 m
	1

	Walec stalowy gładki średni i ciężki
	1+1

	Walec wibracyjny mały lub zagęszczarka wibracyjna
	1


Wykonawca może także wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt

proponowany przez siebie dla danych prac dołączając uzasadnienie swoich propozycji

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia ( konsorcjum)  powyższy warunek spełniają łącznie. 

Dopuszcza się zakup mieszanki mineralno- bitumicznej pod warunkiem, że zostanie wyprodukowana w wytwórni  zlokalizowanej w takiej odległości, że czas transportu  od załadunku do wbudowania nie przekroczy 2 godzin ze spełnieniem warunku utrzymania temperatury wbudowania .  

W  takim przypadku nie wymaga się , aby Wykonawca wykazał, iż  będzie dysponował  wytwórnią  do produkcji mieszanki betonu asfaltowego. Wymagane jest natomiast wskazanie wytwórni ( z podaniem  jej podstawowych parametrów) , w której  będzie produkowany beton asfaltowy i odległości od miejsca wbudowania mieszanki.  

Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do laboratorium  wyposażonego w sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

   8.4 Doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze i złożoności robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Wykonawca musi wykazać , że w okresie 5 lat poprzedzających datę składania ofert wykonał  ( zakończył )  co najmniej 2  zadania  porównywalne z przedmiotem zamówienia. 
Za porównywalne zadanie uważać się będzie  budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi o przekroju ulicznym  lub półulicznym , obejmującą swym zakresem  wszystkie niżej wymienione elementy robót

a. wykonanie nawierzchni  w technologii  betonu asfaltowego produkowanego i wbudowywanego na gorąco 

b. wykonanie chodników i/lub ścieżek rowerowych i/lub parkingów  w technologii kostki brukowej ( betonowej i kamiennej) 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia ( konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie.
Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu będzie dokonana w formule spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 10 poniżej.  
 Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli  Wykonawca wykaże, że spełnia  wszystkie wymagania określone w  punkcie 8 ppkt od 8.1 do 8.4 niniejszej Instrukcji. 

Niespełnienie któregokolwiek z nich  oznaczać będzie, że Wykonawca nie spełnia warunków uczestnictwa w przetargu. 

9. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ :
(1) Prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” 
(2) Kosztorys ofertowy  z cenami jednostkowymi  dla  elementów robót  wyszczególnionych w przedmiarach 

(3) Zbiorcze zestawienie kosztów 

(4) Załącznik A Wykaz stawek i narzutów 

(5) wstępny harmonogram robót

(6) dokumenty i oświadczenia  niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w przetargu wymienione w pkt. 10 poniżej

10. DO OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU
      wymagane są NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA .

10.1 Status prawny - wymagane dokumenty

(1) Aktualny  ( wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej . 
(2)  Oświadczenie - z wykorzystaniem  załącznika  nr 1 do oferty - , że Wykonawca  spełnia  warunki udziału w postępowaniu  zawarte w  art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
(2) Pełnomocnictwo do  podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy  w imieniu Wykonawcy – o ile  osoba/y podpisujące ofertę  nie posiadają takich uprawnień na podstawie dokumentów rejestrowych  firmy.
(3)  Aktualną ( wydaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) I informację  z   Krajowego Rejestru  Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby   w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy pzp .Powyższa informacja, dotyczy urzędujących członków władz firmy, umieszczonych w rejestrze firmy. 
(4)  Aktualną ( wydaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) I informację  z   Krajowego Rejestru  Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby   w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp. 

(5) Powyższa informacja , nie dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych , o ile wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.  Spółki cywilne, których wspólnikami są przedsiębiorcy nie będący osobami  fizycznymi  mają obowiązek załączyć  tę informację .    

(6)  Aktualnych, ( wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert)  zaświadczeń    właściwego naczelnika  urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków ,opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

10.2 Potencjał ekonomiczno - finansowy
Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy nie jest mniejsza od 2.500.000 PLN. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację  przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ  wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.
10.3 Potencjał  kadrowy – wymagane dokumenty

    Wykaz osób ,  zgodny z treścią   załącznika nr 2 (Personel) ,  które będą kierować wykonaniem zamówienia .Do informacji należy załączyć kopię uprawnień budowlanych oraz kopię aktualnego zaświadczenia o  przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób  wskazanych  do pełnienia obowiązków kierownika budowy i kierownika robót .  W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację  przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ  wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.
10.4 Potencjał sprzętowy:
Wykaz urządzeń i narzędzi jakimi dysponuje Wykonawca niezbędnych dla realizacji

przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3
 Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku  o którym mowa w pkt. 8.3. „ Potencjał sprzętowy” 

W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację  przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ  wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.
10.3 Doświadczenie  zawodowe – wymagane dokumenty 

1) Informacja o doświadczeniu Wykonawcy  na formularzu zgodnym z treścią  załącznika nr 4

W informacji należy zamieścić wykaz ważniejszych robót  zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat , lub z okresu działalności , jeśli jest prowadzona krócej niż  5 lat. Wykaz powinien  zawierać zadania  odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku „Doświadczenie zawodowe”). 
Na potwierdzenie wykonania tych zadań z należytą starannością wymagana jest kopia  protokołów odbiorów końcowych  z oceną jakości wykonanych robót lub referencje od właściwych zamawiających.  Maksymalnie należy wykazać 5 zadań.
W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację  przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ  wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.
11.  Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W przypadku , gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, stosuje się  przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz.605 ze zm.)
12.   Wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum)

12.1 Oferta składana  przez konsorcjum (dwa lub więcej podmiotów gospodarczych działających    wspólnie) musi spełniać  następujące wymagania:
1) Dokumenty  wymienione w pkt. 10.1  wymagane są od każdego podmiotu.
2) Oświadczenie wymienione w pkt. 10.1 (2) powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców i podpisane przez każdego Wykonawcę lub Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu,
3)   Do oferty będzie załączone  pełnomocnictwo  dla  wyznaczonego  jednego z podmiotów jako„Lidera konsorcjum” .Pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. Zakres pełnomocnictwa będzie zawierać upoważnienie  do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego z osobna i wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum. 
4) Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, lub  reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 
5) Zamiast pełnomocnictwa może być załączona umowa konsorcjum zawierająca w swej treści regulacje opisane w punkcie 12.2  poniżej . 
6)  Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, Zamawiający zażąda – przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego -   umowy konsorcjum , regulującej współpracę podmiotów składających ofertę wspólną. 

12.2  Umowa konsorcjum musi zobowiązywać wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum    do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i zawierać, co najmniej :

1) oznaczenie stron umowy przez podanie  pełnych nazw i adresów firm , form organizacyjno prawnych, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności, w których konsorcjanci są wpisani. 

2) wskazanie celu gospodarczego do realizacji którego utworzono konsorcjum. Cel ten powinien pokrywać się z zakresem przedmiotu przetargu.

3) oznaczenie czasu trwania umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi.

4) określenie sposobu reprezentacji konsorcjum. Przy tym zapisie należy uwzględnić fakt, iż zamawiający nie wyraża zgody  na reprezentowanie konsorcjum przez osobę trzecią nie będącą członkiem konsorcjum ( np. firmę doradczą lub kancelarię prawniczą)
5) Wyznaczenie jednego z podmiotów jako„Lidera konsorcjum” . Będzie  on upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego z osobna i wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum.  Będzie odpowiedzialny   za wykonanie Umowy  i realizację zobowiązań   wobec zamawiającego okresie gwarancji i rękojmi .  Upoważnienie  będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli  pozostałych podmiotów.   

13. Jeden wykonawca, jedna oferta

    1) Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę, samodzielnie lub jako członek konsorcjum, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

 2) Wykonawca zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy oraz  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14. Sposób prowadzenia korespondencji z Zamawiającym w sprawie niniejszego  zamówienia:
            pisemnie na adres :  Zarząd Dróg Powiatowych
                            ul. Krótka 3 ,      06-200 Maków Maz.
 lub  faksem nr (0 29) 71 71 522  

W przypadku korespondencji przesłanej faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić pisemnie fakt jej otrzymania.  
Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia.   

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Justyna Groszyk i Halina Skwiot, tel.(029) 71 71 522
 Informacji w sprawie przetargu udziela się w dni robocze  w  godz. 8:00 – 15:00
15.  Zmiana treści SIWZ
Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana  Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będącej konsekwencją zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Uwaga: 

Niniejsze postępowanie dotyczy zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (NPBDL 2008-2011). W przypadku wejścia w życie nowych regulacji prawnych dotyczących tego programu, a  mających wpływ na przebieg postępowania przetargowego  i realizację umowy, Zamawiający niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie, zamieści  na stronie internetowej www.powiat-makowski.pl   stosowną informację.

 Możliwe, że  w związku z tym  zostanie dokonana  zmiana treści SIWZ, która będzie wprowadzona procedurą przewidzianą  w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

W  żadnych okolicznościach nie ulegnie  zmianie termin  zakończenia przedmiotu zamówienia - jest to  zadanie jednoroczne dotowane w ramach NPPDL i  musi być wykonane i  rozliczone w bieżącym roku.  
16. Wyjaśnienia treści SIWZ

1 . Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli  wyjaśnień na piśmie , jeżeli wniosek wpłynie do niego przed upływem 6  dni od  terminu składania ofert . Zamawiający prześle treść wyjaśnień -bez  wskazania źródła  zapytania- wszystkim wykonawcom, którym doręczono  specyfikację  istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją swojej stronie internetowej.
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze

oświadczenie Zamawiającego.

17. Przedłużenie terminu składania ofert.
  Zamawiający może przedłużyć  termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom  uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmiany treści  SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich   Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz  zamieści tę informację  na stronie internetowej.
18.  Inne informacje dotyczące  postępowania i oferty przetargowej:

 (1)  Nie dopuszcza się  składanie ofert częściowych. 

 (2) Nie dopuszcza się  składania ofert   wariantowych. 

 (3) Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

 (4) Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 (5) Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu .
19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1) Kosztorys ofertowy należy sporządzić w podziale na branże i części w układzie takim jak załączone przedmiary robót.  Następnie wartości poszczególnych części i branż przenieść do formularza „ ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW  i w ten sposób określić cenę całkowitą oferty.
2) VAT należy  doliczyć odpowiednim wskaźnikiem procentowym  zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 

3) Przed sporządzeniem kosztorysu Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z :

·  dokumentacją projektową 

· przedmiarem robót  i specyfikacją techniczną (SST) 

· terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

·  W przypadku stwierdzenia braków , wad lub sprzeczności  w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie  poinformować  Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 

4) Wykonawca określi ceny jednostkowe dla  wszystkich  pozycji  przedmiarów  robót. Pozycje , dla których nie zostaną  wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się będzie jako ujęte w cenach innych  pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną dodatkowo zapłacone po ich wykonaniu. 

5) Ceny jednostkowe  /netto/ należy skalkulować w oparciu o dostępne w branży źródła wyceny i specyfikę robót właściwą dla określonej w  przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych.  

6) Wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych należy obliczyć  jako iloczyn  ilości  jednostek przedmiarowych  i  zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.  Wartość całkowita  netto jest równa  sumie wartości wszystkich pozycji  kosztorysu. 

7) VAT należy  doliczyć do całkowitej wartości kosztorysowej netto,   odpowiednim wskaźnikiem procentowym  zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 

8) Przez  “cenę jednostkową  “ należy rozumieć całkowitą cenę danej  pozycji  kosztorysowej  uwzględniającą wszystkie składniki  tj:

a. koszty bezpośrednie R;M;S .

b. koszty pośrednie, 

c. zysk kalkulacyjny , 

d. koszty zakupu 
e. koszty jednorazowe  
9) Cena całkowita oferty musi zawierać  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia , wynikające ze  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,   oraz przedmiaru robót, a także koszty , bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności: 

 (1) koszty obsługi  geodezyjnej  i inwentaryzacji powykonawczej
 (2) koszty opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu

 (3) koszty ustawienia i utrzymania  tymczasowego oznakowania w okresie wykonywania robót

 (4) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych , oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.
   10) Ceny jednostkowe i wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

   11) Tam, gdzie w  którymkolwiek dokumencie składającym się na niniejszą SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w  SIWZ

    12) Zastrzeżenie - Zakaz ingerencji w treść przedmiarów robót

 Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w przekazanym przedmiarze robót (dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, zmiany opisów.) Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za niewłaściwe , to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp.  Zasady udzielania wyjaśnień do treści SIWZ zostały określone w  niniejszej Instrukcji

 20. Związanie ofertą

 1) Wykonawca  będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.
 2) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie bądź na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może   jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców, na co najmniej 3  dni przed upływem terminu związania ofertą, o wyrażenie zgody na przedłużenie  terminu związania ofertą o czas nie dłuższy niż 60 dni. 

   21.  Wadium – nie jest wymagane

22. Opis  sposobu przygotowania ofert przetargowych. 

1) Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Formularz oferty  oraz załączniki  nr 1,2,3,4 i załącznik A do kosztorysu ofertowego   należy  wypełnić  bez dokonywania  zmian.  W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać  "nie dotyczy".

3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby
4) Dokumenty dotyczące oferty należy napisać na  maszynie do  pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

5) Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości , Zamawiający zażąda od Wykonawcy okazania  oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo należy złożyć  w oryginale. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

7) Oferty muszą być podpisane przez uprawnionych do reprezentacji  przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa. 

8) Oferta wraz z załącznikami będzie sporządzona w języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy . 

9)  Waluta oferty – PLN. 

10)  Poprawki  w ofercie  można wprowadzić  poprzez skreślenie błędnych zapisów  i wprowadzenie  właściwych , lub omówić  w uwadze z  podpisem uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy . 
11) Ofertę  należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie , i zapieczętować  w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości  wcześniejszego otwarcia, lub ujawnienia   treści  oferty przez osoby nieupoważnione.  

Kopertę  należy  oznaczyć następująco:

 Zarząd Dróg Powiatowych
„Oferta przetargowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2128W ( od drogi nr 60) Różan- Rzewnie- Łaś  ( do drogi nr 61) od km 12+392 do km 21+392 , odcinek o długości 9,00 km.” 

23.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w  

                                             Zarządzie Dróg Powiatowych

                                                  Ul. Krótka 3

                                               06-200 Maków Mazowiecki

lub przesłać na  powyższy adres. 

      Termin składania ofert upływa w dniu  01.04.2009r. o godz. 10.00
2) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie  zostaną zwrócone  wykonawcom  nieotwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3)   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu  zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 
Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 22 a  koperta  z zawiadomieniem będzie dodatkowo oznaczona określeniami : „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

24. Otwarcie ofert. 

      1)  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami  w  dn01.04.2009r. o godz. 10.00 w obecności  wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego na sesję otwarcia ofert. 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

       3) W pierwszej kolejności zostaną otwarte i odczytane zewnętrzne  koperty oznaczone  „WYCOFANIE” . Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

     4) Podczas otwierania kopert z ofertami  zamawiający ogłosi:

· Datę i godzinę złożenia ofert podstawowych i zmian

· Nazwy i adresy wykonawców

· Ceny ofertowe brutto 

     5) Powyższe informacje Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert , na ich pisemny wniosek

25. Ocena ofert.                   

 1)  Zamawiający wezwie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw wyłącznie w przypadku gdy ich nie złożono lub zawierają one błędy lub wady. Wskazane dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 2) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez  wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści  złożonych przez nich ofert. W przypadku ofert zawierających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się  do wykonawcy  o  przedłożenie kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji kosztorysu ofertowego. 

      Jeżeli wykonawca nie złoży  wyjaśnienia w określonym przez zamawiającego terminie  lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę, oferta zostanie odrzucona. 
 3) Zamawiający poprawi w  tekście  oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi  wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Milczenie Wykonawcy będzie traktowane przez Zamawiającego jako wyrażenie zgody na dokonanie poprawek. 
 26. Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert. 

1)Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny 
     Znaczenie kryterium: cena  100% 
2) Oferta o najniższej cenie całkowitej  otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Oferty będą oceniane poprzez porównanie cen brutto . 

3) Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu zawierająca najniższą cenę całkowitą.
4) W przypadku dwóch lub więcej ofert spełniający warunki i zawierających taką samą cenę całkowitą , Zamawiający wezwie  Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
 Wykonawcy nie mogą zaoferować  cen  wyższych , niż zaproponowali w złożonych ofertach. Nie mogą też określić ceny dodatkowej poprzez zaproponowanie upustu kwotowego lub procentowego.  W dodatkowych ofertach cenowych wymagane jest sporządzenie  kosztorysu według zasad opisanych w punkcie 19 niniejszej instrukcji.
27.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu   

        zawarcia umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty , o  wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ,adresy i siedziby Wykonawców  którzy złożyli oferty , wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację. 
2.Powyższe informacje Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i na tablicy  ogłoszeń w swojej siedzibie. 

      3.Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o  wyborze oferty , lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 
      4.W przypadku złożenia tylko jednej oferty Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 7 dni 
      5.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi po wyborze     najkorzystniejszej oferty.

      6.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba że wystąpią przesłanki do unieważnienia postępowania.
28. Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu.

1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie  zamówienia  jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

e) w przypadkach , o których mowa w art. 91ust.5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie

2) W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawiadomienie zostanie wysłane do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

       1. Na dzień podpisania  umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia  - w pełnej wysokości -zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny (brutto) w zaokrągleniu do pełnych 100 zł  w jednej lub kilku formach wybranych spośród wymienionych poniżej:
· w pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy

· gwarancji bankowej

· poręczeniu bankowym lub poręczeniu SKOK, z tym, że zobowiązanie  SKOK jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

· gwarancji ubezpieczeniowej 

· poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu PARP.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na  wniesienie zabezpieczenia w:

· wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub SKOK

· przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

· przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

· poprzez  potrącenia z faktur częściowych. 

       3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może  zmienić  formę zabezpieczenia, pod        warunkiem zachowania wysokości i  ciągłości. Warunki i termin zwrotu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w „Istotnych postanowieniach umowy” . 
30. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom.

     Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz  w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego zgodnie z postanowieniami  art. 180   ustawy Pzp. 

        Wykonawca ma prawo:

1. Wnieść protest  do  Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia , w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia .  Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia  wnosi się  w terminie  7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia  zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Protest wniesiony po terminie  lub przez nieuprawniony podmiot , lub protest  niedopuszczalny na podstawie art. 181.ust. 6, będzie przez zamawiającego odrzucony.

    Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie , zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego dotyczącego:

· opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

· wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia ;

· odrzucenia oferty,

       Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu  w terminie 5  dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. 
31. Jawność protokołu i ofert
   1. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, protokół wraz z załącznikami jest jawny . Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca nie może zastrzec – jako  tajemnicy przedsiębiorstwa -  informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert  ( art. 86 ust. 4 ustawy ) 
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

3. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
ROZDZIAŁ II
FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ 
Nr sprawy 340 – 2/09
OFERTA PRZETARGOWA

Do  Zamawiającego :   ……………………..
       Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu  ……………………………..składamy niniejszą ofertę  na wykonanie  zamówienia  zgodnie z warunkami  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

I Dane Wykonawcy: / w przypadku konsorcjum podać dane wszystkich podmiotów/ 
Nazwa....................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP..................................................... 

II  Przedmiot zamówienia: roboty budowlane 

 Nazwa : Przebudowa drogi powiatowej nr 2128W (od drogi nr  60) Różan- Rzewnie- Łaś
               ( do drogi nr 61) od km 12+392 do km 21+392, odcinek o długości 9,00 km

Zakres robót:  Zgodnie z przedmiarem robot  i kosztorysem ofertowym

III  Zobowiązania  wykonawcy:
1. Zobowiązujemy się  zrealizować  zamówienie cenę:  …………………….PLN netto +
22% VAT tj……………………….PLN

Cena brutto……………………
2. Ceny jednostkowe  zaproponowane przez nas w  Kosztorysie ofertowym pozostaną niezmienione  w okresie realizacji umowy.  
3. Zamówienie realizujemy w nieprzekraczalnym  terminie do ...................2009r. 
4. Całość zamówienia zrealizujemy samodzielnie / następujące roboty zlecimy podwykonawcom*: 

 ...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................//podać rodzaj  i wartość robót  zleconych podwykonawcy/

5. Zobowiązujemy się do terminowego regulowania płatności podwykonawcom*
6 . Jeżeli nasza firma zostanie wybrana, zobowiązujemy się do  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej  brutto  /  w zaokrągleniu do  100 zł/   w formie  .................................... 

24. Na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres  36  miesięcy .
IV Oświadczamy, że :

1. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/ jako partner konsorcjum  zarządzanego przez …......................................................................………

(nazwa lidera)

i potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

2. Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum) i nasi podwykonawcy:

· nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych niniejszego zamówienia 

· nie zostali zatrudnieni i nie mają zamiaru być zatrudnieni jako zarządzający umową.

3. Okres związania niniejszą ofertą  wynosi 30 dni , licząc łącznie z dniem , w którym upływa termin na składanie ofert.
4. Treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest nam  znana i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

5. Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

6. Akceptujemy zaproponowane przez  Zamawiającego  istotne  postanowienia  umowy.
7. Wadium nie jest wymagane.

8.  Akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktur.                                                                                                          

_____________________________________

data  i  podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

· Niepotrzebne skreślić

Wykaz załączników do oferty:

1. Kosztorys ofertowy
2. Zbiorcze zestawienie kosztów

3. Załącznik A do kosztorysu  
4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu.

 (1) ..............................................................................

 (2) ..............................................................

 (3) .................................................................

 (4) ...............................................................

V . Zastrzeżenie Wykonawcy:

     Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, 

      iż  wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być 

      udostępnione innym uczestnikom postępowania:
1. ....................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Nazwa Wykonawcy  ............................................

Adres Wykonawcy .................................................

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczam, że 
1. spełniam warunki  udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.  1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)   
· posiadam uprawnienia  niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

· posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
· jestem w stanie przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia.

· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), który mówi,  że  z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2) wykonawców w  stosunku  do których otwarto likwidację  lub których upadłość ogłoszono; z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie , rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne , które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub  inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu   prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

7) spółki komandytowe ora spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego   prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców , którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3.

3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), który mówi,  że  z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się również wykonawców , którzy :

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,  chyba , że udział tych wykonawców w postępowaniu  nie utrudni uczciwej konkurencji . 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą , lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

.........................dnia.................................

......................................................................................

( podpis uprawnionego  przedstawiciela wykonawcy)
Załącznik nr 2  do formularza oferty

Nazwa  Wykonawcy .....................................................................................

Adres Wykonawcy  ......................................................................................

WYKAZ PERSONELU

Kierownictwo   firmy

	Lp


	Imię i nazwisko


	Aktualne stanowisko

	1
	
	

	2

3
	
	

	4
	
	


Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia

	Lp
	Stanowisko 

(funkcja)
	Imię i Nazwisko
	Numer uprawnień zawodowych
	Staż pracy

(ogółem)
	Staż pracy  w podanej funkcji

	1


	Kierownik budowy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Objaśnienia do tabeli:

Ad. poz. 1:Należy załączyć  kopię uprawnień budowlanych Kierownika budowy   i  kopię aktualnego  zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa .

...........................dnia.....................

podpisano   ........................................................................

Załącznik nr 3  do formularza oferty

Nazwa  Wykonawcy.........................................................................................

Adres  Wykonawcy............................................................................................

WYKAZ SPRZĘTU

Składając ofertę przetargową , oświadczamy, że  dysponujemy  następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu:

	Wyszczególnienie ( typ, model)
	Ilość sztuk 
	Rok produkcji
	Wydajność
	Forma władania 1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1 Określić, czy sprzęt jest własnością  Wykonawcy, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.

.........................dnia.......................................

podpisano   ........................................................................

Załącznik  nr 4 do formularza oferty

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................

Adres  ................................................................................................

DOŚWIADCZENIE   WYKONAWCY 

Składając ofertę w przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 2128W (od drogi nr  60)

Różan- Rzewnie- Łaś ( do drogi nr 61) od km 12+392 do km 21+392, odcinek
o długości 9,00 km oświadczamy , że w latach........................... firma wykonała  

następujące zamówienia o charakterze , złożoności i wartości  porównywalnej przedmiotem 
przetargu.
Wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych przez ostatnich 5 lat

	Nazwa przedsięwzięcia

(rodzaj robót)
	Całkowita wartość robót,  za które Wykonawca odpowiadał
	Okres obowiązywania umowy
	Data rozpoczęcia
	Nazwa Zamawiającego i  miejsce
	Zakończone

tak / nie

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	Rodzaj robót i specjalne cechy zrealizowanych umów. 

/ prosimy tutaj podać krótką charakterystykę wykonanych zadań , uwzględniając informacje  wymagane przez Zamawiającego do oceny spełnienia warunku udziału w przetargu. Należy wymienić tylko zadania zakończone. Prosimy podać nie więcej niż 5 zadań. /



	2
	Rola  firmy w umowie (prosimy określić jedną z poniższych  opcji)

[  ] jedyny wykonawca  [  ] Główny wykonawca  [  ]  Podwykonawca

[  ] Partner w joint venture/konsorcjum


Do niniejszego załącznika prosimy dołączyć referencje od właściwych zamawiających lub protokoły odbioru robót

Data i podpis Wykonawcy ……………………………………………….
ROZDZIAŁ III   -   PROJEKT UMOWY 
UMOWA NR ……../2009

O ROBOTY BUDOWLANE
Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru  najkorzystniejszej oferty  z dnia 25.08.2008r. w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym  w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro i poniżej 5.150.000 euro.- art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j.. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. )   
Dnia……. pomiędzy   POWIATEM MAKOWSKIM – ZARZĄDEM DRÓG POWIATOWYCH 

adres : ul. Krótka 3

            06-200 Maków Maz.

NIP  757 – 12-90- 325

 zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiającym” ,  w imieniu którego działają:   

ZDZISŁAW SOBÓL – DYREKOR Zarządu Dróg Powiatowych 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Grabowskiej 

a 

 ………………………………………………………………………

NIP: ………………………………….

zwaną  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym   przez :

……………………………………….

została  zawarta  umowa następującej treści: 

§ 1

1. Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 2128W (od drogi nr 60) Różan- Rzewnie-Łaś ( do drogi nr 61) od km 12+392 do km 21+392, odcinek o długości 9,00 km  w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy, SIWZ, Dokumentacji projektowej .
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany również  zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną D-M.-00.00.00 (OST) oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

3. Wymagania dla materiałów.

(1) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

(2) Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881 ze zm) oraz wymaganiom określonym w OST i SST. 

(1) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.

(3) W przypadku zastosowania materiałów nie opowiadających SST,  Inspektor Nadzoru ma prawo polecić ich wymianę, a Wykonawca zobowiązany wymiany tej dokonać.  Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę .

(4)  Materiały pochodzące z rozbiórki – z wyjątkiem zdemontowanych urządzeń energetycznych - stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy . Materiały te winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251).

(5) Zdemontowane  urządzenia energetyczne stanowią własność  Zakładu Energetycznego w Przasnyszu i  zostaną mu dostarczone zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci , załączonymi do dokumentacji projektowej. 

4.  Podwykonawstwo: 

4.1. Przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawcy/ów. Podwykonawcy wykonają   następujące roboty:

(1) …………………………………wartość ;

(2) …………………………………wartość;

(3) ………………………………….wartość

4.2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

4.3. Powierzenie Podwykonawcy innego zakresu robót niż wskazany w ofercie Wykonawcy
      musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez
      Zamawiającego.

4.4. Nie później  niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek

Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na

realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.

4.5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4.6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

4.7 Podwykonawca nie ma prawa zlecać robót sobie powierzonych dalszym podwykonawcom. Każda umowa zawarta z Podwykonawcą z naruszeniem niniejszego postanowienia będzie traktowana jako nieważna.

4.8 W umowie  z  podwykonawcą  wykonawca zobowiąże się do  płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia faktury od podwykonawcy.  

4.9  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia zapłaty należności podwykonawcom, przy pomocy  których  realizował zamówienie.  
5. Wynagrodzenie Wykonawcy

5.1.  wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust.5  strony

ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………. zł, plus ………. % podatek VAT …………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł 

(słownie…………………………….).

5.2 Klauzula o zmienności ceny umowy : Nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych zaproponowanych w kosztorysie ofertowym  

5.3 W ramach wynagrodzenia określonego w  § 1 pkt 4 Wykonawca  będzie ponosił koszty :

(1) koszty prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej

(2) koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz koszty ustawienia i utrzymania oznakowania związanego z czasową zmianą organizacji ruchu .

(3) koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy.

(4) koszty badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych w zakresie wynikającym z SST

(5) opłaty  związane z wyłączeniem  napięcia w urządzeniach energetycznych  w czasie przebudowy sieci elektroenergetycznych

(6) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami. 

(7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót

§2 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

(1) wykonanie robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót

(2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej,

(3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót  określonej harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

 a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót ,  oraz  otrzymania  wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §3.

§ 3

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami §2 ust. 1 zmian, odpowiadają

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, będzie stosowana  do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 zmian, nie

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć

do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem

cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w załączniku A  do kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla

których ceny nie zostały określone w tych załącznikach – cen nie wyższych od średnich

cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w

miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono

nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów

własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 4

Gwarancja jakości i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela  gwarancji i rękojmi  na okres 36 miesięcy – zgodnie z ofertą przetargową. 

2. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w dniu  podpisania  przez strony umowy  protokołu odbioru końcowego

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
4. Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez  strony umowy protokołu odbioru końcowego.

    Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych. 

5. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy  to  zakupu niezbędnych  materiałów, transportu,  oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

8.  W celu zapewnienia właściwej jakości robót , ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ................... zł  co stanowi  5%  wartości umowy ,  które Wykonawca wnosi w formie/formach ...................... 

  8.1  W przypadku należytego wykonania robót , 70% wartości zabezpieczenia  będzie zwolnione  w ciągu 14 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie gwarancji i rękojmi . Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół  z odbioru pogwarancyjnego. 

  8.2 W przypadku nienależytego wykonania zamówienia , zabezpieczenie  staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi. 

§ 5

Termin realizacji Umowy

5.1 Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym

załącznik  do niniejszej umowy.

5.2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram  rzeczowo-finansowy w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy, a aktualizację 

w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

5.3 Rozpoczęcie robót  - zgodnie z harmonogramem

5.4 Zakończenie  w terminie  do ………………….  

6 Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się pisemne zgłoszenie gotowości inwestycji   do odbioru końcowego, potwierdzone wpisem do dziennika  budowy  przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania  robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być

uzasadniona przez Wykonawcę  wymaga  zaakceptowania przez  Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami  SIWZ

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana  kierownika budowy/robót , o których mowa  w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez

Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca  ustanawia Kierownika  budowy  w osobie  .......................... 

6. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  Inspektor  Nadzoru  ......................................

§ 7

1. ODBIORY ROBÓT

1.1.Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informację z czynności  odbioru  i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

1.2. Odbiór częściowy obejmuje elementy  robót  wyszczególnione w  harmonogramie rzeczowo finansowym. Odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu.  

Do odbioru częściowego Wykonawca przedłoży zestawienie rzeczowo -finansowe wykonanych robót . Zestawienie musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

1.3. Odbiór końcowy /ostateczny/ zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru   zakończenia  i gotowości robót do odbioru. 

Do odbioru  Wykonawca przedłoży :

 (1) dziennik budowy

 (2) dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami /jeśli wystąpiły/ 

 (3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną

 (4) protokoły odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych przeprowadzonego z udziałem zarządcy sieci  energetycznych 

 (5) zestawienie rzeczowo – finansowe wykonanych robót  

 (6) wyniki badań laboratoryjnych zgodnie z SST  

 (7) wyniki pomiarów  kontrolnych zgodnie z SST

 (8) aprobaty techniczne na wbudowane materiały w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność

1.4 Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 15 dni  przed  upływem  okresu gwarancji  , który wynosi  36 miesięcy , licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego .

2. Z czynności odbioru  częściowego, końcowego i pogwarancyjnego  będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad. 

3.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

3.1   Jeśli wady nadają się do usunięcia , to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia wad

3.2 Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

a) jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej. 

b) Jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

c) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. 

 Zastępcze   usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które 

 naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 8

 Rozliczenie umowy

1. Niniejsza umowa przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe . Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych  ilości  wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego. Odbiorowi częściowemu podlegać będą elementy robót wyszczególnione w   harmonogramie  rzeczowo- finansowym.

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół częściowego odbioru wykonanych  

      robót.

4. Do momentu  końcowego odbioru  przedmiotu umowy suma faktur częściowych , nie może przekroczyć 50 %  całkowitej  wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §1 ust.5  

5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane tytułem płatności częściowych.

 Inspektor Nadzoru sprawdzi zestawienie wartości wykonanych robót w ciągu 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zestawienia łącznie z wszystkimi badaniami zgodnie z SST, a zamawiający zatwierdzi zestawienie w ciągu 5  dni od sprawdzenia przez Inspektora.

6. Do końcowej faktury VAT Wykonawca załączy:

 (1) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur

 (2)  kopie polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców 

 (3) oryginały oświadczeń wszystkich Podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

7. Termin płatności faktur  wynosi  do 30  dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego . Za datę zapłaty uważać  się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 9

Kary umowne.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

 (1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł  brutto, za każdy dzień opóźnienia, 

 (2) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 100 złotych  brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, 

 (3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

dłuższej niż 10 dni – w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień przerwy,

(4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust. 5

umowy. 

2. Łączne zobowiązania  Wykonawcy z tytułu kar  umownych  nie mogą przekroczyć 35% całkowitej  wartości umowy.

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną  za:

(1)  nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości  100 zł  za każdy dzień   zwłoki.

(2)  odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych , w wysokości 10 %  całkowitej ceny umownej.

§ 10

1. Wykonawca oświadcza, że  posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzonej działalności 

Ubezpieczeniem są objęte: 

a) zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy 

b) zniszczenia mienia zamawiającego i własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy 

c) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

d) osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy. 

e) osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i  prowadzone roboty oraz dbać o dobry stan techniczny zabezpieczenia  przez cały czas realizacji robót

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

§ 11

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

 (1) oferta Wykonawcy z dnia.............  

 (2) kosztorys ofertowy 

 (3) załącznik A – Wykaz stawek i narzutów.

 (4) szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy

 (5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

(1) Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie wskazanym w harmonogramie

(2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących  po  jego stronie realizację przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni

(3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy

(4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny

z Dokumentacją projektową , SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

(5)  w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

(1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

(2)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych

oraz robót zabezpieczających,

(6) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia,  Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

(7)  Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia

faktury VAT przez Wykonawcę,

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do

wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty

odstąpienia od umowy.

§ 13
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają zakaz cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego .

2. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a  jeden  Wykonawca. 

Podpisy stron

        ZAMAWIAJĄCY




                WYKONAWCA

        .................................................                         ................................................

Kontrasygnata Skarbnika:.............................................
ROZDZIAŁ IV 
ŚLEPY (OFERTOWY) KOSZTORYS

Przebudowa drogi powiatowej nr 2128W (od drogi nr 60) Różan- Rzewnie-Łaś ( do drogi nr 61) od km 12+392 do km 21+392, odcinek o długości 9,00 km
	Lp
	CPV
	Opis robót
	jedn.miary
	ilość
	cena jednostkowa netto
	Wartość w zl

	
	Nr SST
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	45233252-0
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 
	 
	 

	1.
	D- 01.01.01
	Odtwarzanie trasy i punktow wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	km
	9
	 
	 

	 
	Razem cz.I
	 
	 
	 
	 

	45111000-8
	II. ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 
	 

	2.
	D-02.01.01
	Wykop w gruncie kat.III bez transportu; renowacja rowów przydrożnych  zamulonych 30 cm ; (2 x 9000mb - 3050 mb ) x 0,21 m3/mb
	m3
	3139,5
	 
	 

	3.
	D-02.01.01
	Wykop w gruncie kat.III z transportem nadmiaru na odkład; wykop w obrębie przebudowanego przepustu; 12 m x 1/2( 1+3)x 1,2
	m3
	29
	 
	 

	4.
	D-02.03.01
	Formowanie nasypu z zagęszczeniem 80 % poz.3
	m3
	23,2
	 
	 

	 
	Razem cz II
	 
	 
	 
	 

	45111100-9
	III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	 
	 
	 
	 

	5.
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej.Transport gruzu na odleglość do 3 km.
	m
	2300
	 
	 

	6.
	D- 01.02.04
	Rozebranie obrzeży betonowych.Transport gruzu na odleglość do 3 km.
	m
	2300
	 
	 

	7.
	D-01.02.04
	Rozebranie chodnika z płyt betnowych 35x35x5 . Transport gruzu na odległość do 3 km.
	m2
	3450
	 
	 

	8.
	D-01.02.03
	Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego  Ф 600 mm w km 15+605
	mb
	12
	 
	 

	9.
	D-01.02.04
	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni. Średnia grubość frezowania 4 cm z transportem urobku do 5 km.
	m2
	19500
	 
	 

	 
	Razem cz.III
	 
	 
	 
	 

	452331206-6
	IV. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
	 
	 
	 
	 

	10.
	D-03.01.01
	Budowa przepustu z rur betonowych ф 600 na ławie grub.20 cm z kruszywa naturalnego
	m
	12
	 
	 

	11.
	D-03.01.01
	Ścianki czołowe z betonu B-15 przy przepustach rurowych o średnicy:;600mm-2 szt; 800 mm - 2 szt
	szt.
	4
	 
	 

	12.
	D-03.01.01
	Oczyszczenie przepustów z namułu Ф 600 mm
	mb
	11
	 
	 

	13.
	D-03.01.01
	Oczyszczenie przepustów z namułu Ф 800 mm
	mb
	48
	 
	 

	14.
	D-03.01.01
	Oczyszczenie przepustów z namułu Ф 1000 mm
	mb
	52
	 
	 

	15.
	D-03.01.01
	Oczyszczenie przepustów z namułu Ф 1500 mm
	mb
	16
	 
	 

	 
	 
	Razem cz. IV
	 
	 
	 
	 

	45233320-8
	V. PODBUDOWA 
	 
	 
	 
	 

	16.
	D-04.03.01
	Oczyszczanie i skropianie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
	m2
	58180
	 
	 

	17.
	D-04.08.01
	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym KR-3;  58180m2 x 0,0974 t/m2
	ton
	5667
	 
	 

	 
	 
	Razem cz. V
	 
	 
	 
	 

	45233222-1
	VI. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ nr 2121W
	 
	 

	18.
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej  o średniej grubości warstwy 8 cm z transprtem urobku poza teren robót
	m2
	1346
	 
	 

	19.
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężnikow betonowych o wymiarach 15 x30 na ławie betonowej z oporem  z betonu B-15 i podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm 
	m
	288,8
	 
	 

	

	20.
	D-08.01.01
	Obramowanie wyspy centralnej ronda R=5,00 m  krawężnikiem granitowym 15 x 25 układanym na płask  na ławie betonowej z oporem  z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	34,5
	 
	 

	21.
	D- 04.04.02
	Podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie 
	m2
	1755
	 
	 

	22.
	D-04.03.01
	Oczyszczanie i skropianie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy wiążącej i ścieranej
	m2
	3084
	 
	 

	23.
	D-05.03.05
	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego  o uziarnieniu 0/16. grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm
	m2
	1541
	 
	 

	24.
	D-05.03.05
	Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 5 cm z BA o uziarnieniu 0/12,8
	m2
	1541
	 
	 

	25.
	D-04.04.02
	Podbudowa grubości 24 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie z kostki.(opaska na rondzie)
	m2
	117,5
	 
	 

	26.
	D-05.0301
	Nawierzchnia wyspy centralnej mini ronda z kostki granitowej w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej . Spoiny wypełnione miałem kamiennym 
	m2
	117,5
	 
	 

	27.
	D-05.03.,01
	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej  o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  grubości 3 cm na wysepkach dzielących  
	m2
	44,6
	 
	 

	 
	 
	Razem 
	 
	 
	 
	 

	45233161-5
	VII. CHODNIKI   I   ZJAZDY
	 
	 
	 
	 

	28.
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężnikow betonowych o wymiarach15x30 na ławie betonowej z oporem  z betonu B-10 i podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm 
	m
	3050
	 
	 

	29.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na ławie żwirowej
	m
	3050
	 
	 

	30.
	D-04.04.02
	Podbudowa grub. 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,pod chodnik
	m2
	4575
	 
	 

	31.
	D- 08.02.01
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej grubości 6 cm,na podsypce piaskowej z wypełnieniam spoin piaskiem..Kolor szary.
	m2
	4575
	 
	 

	 
	 
	Razem cz.VII
	 
	 
	 
	 

	45233220-7
	VIII. NAWIERZCHNIA
	 
	 
	 
	 

	32.
	D-04.03.01
	Oczyszczanie i skropienie emulsja asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ulożeniem warstwy ścieralnej
	m2
	58180
	 
	 

	33.
	D-05.03.05
	Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 4 cm z BA KR-3 o uziarnieniu 0/12,8
	m2
	58180
	 
	 

	 
	 
	Razem cz VIII
	 
	 
	 
	 

	45233000-9
	IX. URZĄDZENIA BEZPECZEŃSTWA RUCHU
	 
	 
	 
	 

	34.
	D- 07.02.01
	Pionowe znaki drogowe z grupy A,C,D.tarcze foliowane- folia II generacji.Wielkość znaki średnie
	szt
	31
	 
	 

	35.
	D-07.02.01
	Słupki ocynkowane do znaków drogowych
	szt
	27
	 
	 

	 
	 
	Oznakowania poziome
	szt
	 
	 
	 

	36.
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome  przejść dla pieszych farbami odblaskowymi, chemoutwardzalnymi.
	m2
	148
	 
	 

	

	37.
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową: linie segregacyjne i krawędziowe.
	m2
	2200
	 
	 

	38.
	D-07.00.00
	Oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi montowanymi w krawężniku obramowującym wyspę ronda. Rozstaw elementów co 0,5 m
	szt
	64
	 
	 

	 
	 
	Razem cz.IX
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	X.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 
	 
	 
	 

	39.
	D- 05.01.03
	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym grub.6 cm; 9000 mb x 0,75m + 5950 mb x 0,75 m
	 
	11213
	 
	 

	40.
	D-09.01.01
	Uzupełnienie ziemi urodzajnej z nasadzaniem niskich krzewów w obrębie ronda
	m2
	78
	 
	 

	 
	 
	Razem cz.X
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ogółem wartość netto
	 
	 
	 

	 
	 
	Vat 22%
	 
	 
	 

	 
	 
	Wartość robót brutto
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Słownie złotych:……………………………………………………………………………...………………..


SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

	Lp
	CPV
	Opis robót
	Jednostka  miary
	Ilość jednostek

	
	Podstawa wyceny
	Nr SST
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	45233252-0
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 

	1.
	KNNR 1     0111-0100
	D- 01.01.01
	Odtwarzanie trasy i punktow wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	km
	9

	 
	45111000-8
	II. ROBOTY ZIEMNE
	 
	 

	2.
	KNNR 1        0209-0600
	D-02.01.01
	Wykop w gruncie kat.III bez transportu; renowacja rowów przydrożnych  zamulonych 30 cm ; (2 x 9000mb - 3050 mb ) x 0,21 m3/mb
	m3
	3139,5

	3.
	KNNR 1    0201-0600
	D-02.01.01
	Wykop w gruncie kat.III z transportem nadmiaru na odkład; wykop w obrębie przebudowanego przepustu; 12 m x 1/2( 1+3)x 1,2
	m3
	29

	4.
	KNNR 1   0214-601
	D-02.03.01
	Formowanie nasypu z zagęszczeniem 80 % poz.3
	m3
	23,2

	 
	45111100-9
	III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	 
	 

	5.
	KNNR 6   0806-0100
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej.Transport gruzu na odleglość do 3 km.
	m
	2300

	6.
	KNNR 6   0806-0700
	D- 01.02.04
	Rozebranie obrzeży betonowych.Transport gruzu na odleglość do 3 km.
	m
	2300

	7.
	KNNR 6    0805-0500
	D-01.02.04
	Rozebranie chodnika z płyt betnowych 35x35x5 . Transport gruzu na odległość do 3 km.
	m2
	3450

	8.
	Kalkulacja własna
	D-01.02.03
	Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego  Ф 600 mm w km 15+605
	mb
	12

	9.
	KNNR 6 2005-0300
	D-01.02.04
	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni. Średnia grubość frezowania 4 cm z transportem urobku do 5 km.
	m2
	19500

	 
	452331206-6
	IV. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
	 
	 

	10.
	KNR 2-33  0601-01
	D-03.01.01
	Budowa przepustu z rur betonowych ф 600 na ławie grub.20 cm z kruszywa naturalnego
	m
	12

	11.
	KNR 2-33 0606 01
	D-03.01.01
	Ścianki czołowe z betonu B-15 przy przepustach rurowych o średnicy:;600mm-2 szt; 800 mm - 2 szt
	szt.
	4

	12.
	KNR 2-31  1404-02
	D-03.01.01
	Oczyszczenie przepustów z namułu Ф 600 mm
	mb
	11

	13.
	KNR 2-31  1404-03
	D-03.01.01
	Oczyszczenie przepustów z namułu Ф 800 mm
	mb
	48

	14.
	KNR 2-31 1404-04
	D-03.01.01
	Oczyszczenie przepustów z namułu Ф 1000 mm
	mb
	52

	15.
	KNR 2-31 1404-06
	D-03.01.01
	Oczyszczenie przepustów z namułu Ф 1500 mm
	mb
	16

	 
	45233320-8
	V. PODBUDOWA 
	 
	 

	16.
	KNNR 6    1005-0600 + 0700
	D-04.03.01
	Oczyszczanie i skropianie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
	m2
	58180

	17.
	KNNR 6   0108-0201
	D-04.08.01
	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym KR-3;  58180m2 x 0,0974 t/m2
	ton
	5667

	 
	45233222-1
	VI. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ nr 2121W

	18.
	KNNR 6 0801-0800
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej  o średniej grubości warstwy 8 cm z transprtem urobku poza teren robót
	m2
	1346

	19.
	KNNR 6   0403-0400
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężnikow betonowych o wymiarach 15 x30 na ławie betonowej z oporem  z betonu B-15 i podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm 
	m
	288,8

	20.
	KNNR 6 0403-0600
	D-08.01.01
	Obramowanie wyspy centralnej ronda R=5,00 m  krawężnikiem granitowym 15 x 25 układanym na płask  na ławie betonowej z oporem  z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	34,5

	21.
	KNNR  6   0113-0200 
	D- 04.04.02
	Podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie 
	m2
	1755

	
	
	
	
	
	

	22.
	KNNR 6    1005-0600 + 0700
	D-04.03.01
	Oczyszczanie i skropianie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy wiążącej i ścieranej
	m2
	3084

	23.
	KNNR 6 0308-0203
	D-05.03.05
	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego  o uziarnieniu 0/16. grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm
	m2
	1541

	24.
	KNNR 6   0309 -0215
	D-05.03.05
	Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 5cm z BA o uziarnieniu 0/12,8
	m2
	1541

	25.
	KNNR  6   0113-0200  anal.
	D-04.04.02
	Podbudowa grubości 24 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie z kostki.(opaska na rondzie)
	m2
	117,5

	26.
	KNNR 6 0302-0500
	D-05.0301
	Nawierzchnia wyspy centralnej mini ronda z kostki granitowej w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej . Spoiny wypełnione miałem kamiennym 
	m2
	117,5

	27.
	KNNR 6 0502-0300
	D-05.03.,01
	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej  o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  grubości 3 cm na wysepkach dzielących  
	m2
	44,6

	45233161-5
	VII. CHODNIKI   I   ZJAZDY
	 
	 

	28.
	KNNR 6   0403-0301
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężnikow betonowych o wymiarach15x30 na ławie betonowej z oporem  z betonu B-10 i podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm 
	m
	3050

	29.
	KNNR 6   0404-0100
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na ławie żwirowej
	m
	3050

	30.
	KNNR 6      0112 -0500
	D-04.04.02
	Podbudowa grub. 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,pod chodnik
	m2
	4575

	31.
	KNNR 6   0502-0100
	D- 08.02.01
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej grubości 6 cm,na podsypce piaskowej z wypełnieniam spoin piaskiem..Kolor szary.
	m2
	4575

	45233220-7
	VIII. NAWIERZCHNIA
	 
	 

	32.
	KNNR 6    1005-0600 + 0700
	D-04.03.01
	Oczyszczanie i skropienie emulsja asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ulożeniem warstwy ścieralnej
	m2
	58180

	33.
	KNNR 6   0309 -0215
	D-05.03.05
	Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 4 cm z BA KR-3 o uziarnieniu 0/12,8
	m2
	58180

	 
	 
	 
	Razem cz VIII
	 
	 

	45233000-9
	IX. URZĄDZENIA BEZPECZEŃSTWA RUCHU
	 
	 

	34.
	KNNR 6   0702-0400+0500+0600
	D- 07.02.01
	Pionowe znaki drogowe z grupy A,C,D.tarcze foliowane- folia II generacji.Wielkość znaki średnie
	szt
	31

	35.
	KNNR 6  0702-0101
	D-07.02.01
	Słupki ocynkowane do znaków drogowych
	szt
	27

	 
	 
	 
	Oznakowania poziome
	szt
	 

	36.
	KNNR 6 0705-0501
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome  przejść dla pieszych farbami odblaskowymi, chemoutwardzalnymi.
	m2
	148

	37.
	KNNR 6 0705-0201
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową: linie segregacyjne i krawędziowe.
	m2
	2200

	38.
	Kalkulacja własna
	D-07.00.00
	Oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi montowanymi w krawężniku obramowującym wyspę ronda. Rozstaw elementów co 0,5 m
	szt
	64

	 
	 
	 
	X.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 
	 

	39.
	KNNR 6     0112-0500 analogia
	D- 05.01.03
	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym grub.6 cm; 9000 mb x 0,75m + 5950 mb x 0,75 m
	m2
	11212,5

	40.
	KNNR 1    0507-0100 KNR 2-21 -0301 01
	D-09.01.01
	 
	m2
	78

	
	
	
	
	
	

	Maków Mazowiecki, dnia 12 listopada 2008 r.
	
	


Załącznik A do kosztorysu ofertowego

	(pieczęć Wykonawcy)
	WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych/ zamiennych będą stosowane podane niżej stawki i narzuty:

	Lp.
	Wyszczególnienie czynników produkcji
	  Jednostka
	Stawka obliczeniowa

	1.
	Robocizna (R)


	złotych za 1 r-g (roboczogodzina)
	

	2.
	Sprzęt (S)


	złotych za 1 mg(maszynogodzina)
	nie wyższa niż ceny

SEKOCENBUDU (par.3 ust.2 umowy)

	3.
	Materiały (M)


	złotych za j.m
	wg rzeczywistych cen potwierdzonych fakturami zakupu

	4.
	Koszty zakupu materiałów Kz


	          %
	……………od M

	5.
	Koszty pośrednie


	          %
	……………od(R+S)

	6.
	Zysk kalkulacyjny


	          %
	…………..od(R+S+Kp)


Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę do sporządzenia kosztorysu w sytuacji, gdy wystąpi konieczność wykonani robót nieprzewidzianych / zamiennych.

……………………..dnia………………….

                                                                           …………………………………………

                                                                           ( podpis Wykonawcy/ pełnomocnika
